KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Teknik Özellikler

İnternet Faksı İletimi ve Alımı

Parça | Teknik Özellikler
--- | ---
Standart | G3
Çözünürlük | G3: 8 × 3.85 satır/mm, 200 × 100 dpi (Standart karakter), 8 × 7.7 satır/mm, 200 × 200 dpi (Ayrıntılı karakter), 8 × 15.4 satır/mm (İnce karakter: isteğe bağlı), 16 × 15.4 satır/mm, 400 × 400 dpi (Süper İnce karakter: isteğe bağlı)
İletim süresi | G3: 28.800 bit/sn'de 3 saniye, Standart çözünürlük (JBIG iletimi: 2 saniye)
Veri sıkıştırma yöntemi | MH, MR, MMR, JBIG
Azami orijinal boyutu | Standart: A3, 11 × 17 Özel: 297 × 1200 mm, 11 × 47 inç
Azami tarama boyutu | 297 × 1200 mm, 11 × 47 inç
Yazdırma işlemi | Lazer kullanarak standart kağıt üzerine yazdırma
İletim hızı | G3: 33.600/31.200/28.800/26.400/24.000/21.600/19.200/16.800/14.400/12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 bit/sn (otomatik kaydırma sistemi)

Güç Tüketimi (Tip 1/ Tip 2)

Parça | Teknik Özellikler
--- | ---
Anında İletim | yaklaşık 260 W
Hafızadan İletim | yaklaşık 220 W
Hafıza Alımı | yaklaşık 220 W
Alım | yaklaşık 500 W

Güç Tüketimi (Tip 3/Tip 4)

Parça | Teknik Özellikler
--- | ---
Anında İletim | yaklaşık 225 W
Hafızadan İletim | yaklaşık 170 W
Hafıza Alımı | yaklaşık 170 W
Alım | yaklaşık 620 W

IP-Faks İletimi ve Alımı

Parça | Teknik Özellikler
--- | ---
Ağ | Ethernet (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g veya IEEE 802.11b/g'ye göre)
Tarama çizgisi yoğunluğu | 8 × 3.85 satır/mm, 200 × 100 dpi (Standart karakter), 8 × 7.7 satır/mm, 200 × 200 dpi (Ayrıntılı karakter), 8 × 15.4 satır/mm (İnce karakter: isteğe bağlı), 16 × 15.4 satır/mm, 400 × 400 dpi (Süper İnce karakter: isteğe bağlı)
Azami orijinal boyutu | Standart: A3, 11 × 17 Özel: 297 × 1200 mm, 11 × 47 inç
Azami tarama boyutu | 297 mm × 1200 mm, 11 × 47 inç
İletim protokolü | Öneri: T.38, TCP, UDP/IP iletişimi, SIP (RFC 3261 uyumlu), H.323 v2
Uyumlu makineler | IP-Faks uyumlu makineler
IP-Faks iletim işlevi | Bir IP adresi belirleyin ve ağ üzerinden IP-Faks uyumlu bir faksa faksları gönderin. VoIP ağ geçidi yoluyla telefon hattına bağlı bir G3 faksa da faks gönderebilir.
IP-Faks alım işlevi | Bir IP-Faks uyumlu faks makinesinden ağ yoluyla gelen faksları alır. VoIP ağ geçidi yoluyla telefon hattına bağlı bir G3 faksından da faks alabilir.

İnternet Faksı İletimi ve Alımı

Parça | Teknik Özellikler
--- | ---
Ağ | Ethernet (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g veya IEEE 802.11b/g'ye göre)
İletim işlevi | E-posta
Tarama çizgisi yoğunluğu | 200 × 100 dpi (Standart karakter), 200 × 200 dpi (Ayrıntılı karakter), 200 × 400 dpi (İnce karakter: isteğe bağlı)*1, 400 × 400 dpi (Süper İnce karakter: isteğe bağlı)*1
Orijinal boyut: Tarama genişliği | A3*1, B4 JIS*1, A4
İletişim Protokolleri | İletim SMTP, TCP/IP Alım POP3, SMTP, IMAP4, TCP/IP
E-posta biçimi | Tek/Çok parçalı, MIME Dönüştürme Eklenmiş dosya türleri: TIFF-F (MH, MR*1, MMR*1 sıkıştırma)
Kimlik Doğrulama yöntemi | SMTP-AUTH, SMTP'den önce POP, A-POP
İnternet iletişimi | E-posta adresi olan bir bilgisayarla e-posta gönderin ve alın.
Şifreleme yöntemi (iletme için) | S/MIME
İnternet Faksı gönderme işlevleri | Gönderilen dokümanların e-posta biçimine otomatik olarak dönüştürülmesi ve e-posta iletimi. Sadece hafızadan iletim.
İnternet faksı alma işlevleri | Eklenen TIFF-F (MH) dosyaları ve ASCII metninin otomatik olarak algılanması ve yazdırılması. Sadece hafızadan alım.

*1 Tam mod

E-posta İletimi ve Alımı, ve Klasör İletimi

Parça | Teknik Özellikler
--- | ---
Ağ | Ethernet (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g veya IEEE 802.11b/g'ye göre)
Tarama çizgisi yoğunluğu | 200 × 100 dpi (Standart karakter)*1, 200 × 200 dpi (Ayrıntılı karakter), 400 × 400 dpi (Süper İnce karakter: isteğe bağlı)
Azami orijinal boyutu | Standart: A3, 11 × 17 Özel: 297 × 1200 mm, 11 × 47 inç
Azami tarama boyutu | 297 × 1200 mm, 11 × 47 inç
E-posta alım/iletim protokolleri | İletim SMTP, TCP/IP Alım (Yazdırılacak Posta) POP3, SMTP, IMAP4, TCP/IP
Dosyaları klasörlere gönderme protokolleri | SMB, FTP, NCP, TCP/IP
E-posta biçimleri | Tek/Çok parçalı, MIME Dönüştürme
Dosya biçimleri | İletim TIFF (MH, MR, MMR sıkıştırma), PDF Alım (Yazdırılacak Posta) JPEG (JFIF), PDF
Kimlik doğrulama yöntemleri | SMTP-AUTH, SMTP'den önce POP, A-POP
Şifreleme yöntemi (iletme için) | S/MIME
E-posta gönderme işlevleri | Dokümanları otomatik olarak e-posta biçimine dönüştürür ve e-posta olarak gönderir.
E-posta alma işlevleri | Alınan e-postanın ekindeki JPEG ve PDF dokümanlarını otomatik olarak algılar ve yazdırır.
Klasör işlevlerine gönderme | Taranan dosyaları ağ üzerinden paylaşılan klasörlere, FTP sunucusu klasörlerine veya NetWare klasörlerine gönderir.

*1 Dokümanı TIFF biçiminde gönderdiğiniz zaman.

İlgili konular

İnternet Faksı Hedef Makineleri için Gerekli Teknik Özellikler