| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Panel Tonu

Aşağıdaki tablo, kalan orijinaller ve diğer makine durumları hakkında kullanıcıları uyarmak için makinenin ürettiği çeşitli sesli uyarı şekillerinin anlamlarını açıklamaktadır.

Sesli uyarı şekli | Anlamı | Nedeni
--- | --- | ---
Tek kısa bip. | Panel/ekran girişi kabul edildi. | Bir kontrol paneli ya da ekran tuşuna basılmıştır.
Kısa, sonra uzun bip. | Panel/ekran girişi reddedildi. | Kontrol panelinde yada ekranda geçersiz bir tuşa basıldı ya da girilen parola yanlıştı.
Tek uzun bip. | İş başarıyla tamamlandı. | Bir Fotokopi/Doküman Sunucusu Özellikleri işi bitirilmiştir.
İki uzun bip. | Makine ısındı. | Soğumasından ya da açılmasından sonra, makine tam olarak ısınmıştır ve kullanıma hazırdır.
Beş uzun bip. | Hafif uyarı. | Makine enerji tasarrufu moduna girince ve basitleştirilmiş ekran iptal edildiğinde başlangıç ekranı geri döner.
4 kez tekrar eden beş uzun bip. | Hafif uyarı. | Şaryo camı üzerinde bir orijinal bırakıldı yada kağıt bitti.
Beş kez tekrar eden beş kısa bip. | Şiddetli uyarı. | Kağıt sıkıştığından, tonerin yenilenmesi gerektiğinden ya da diğer problemlerden dolayı kullanıcının makineyle ilgili dikkatli olması gereklidir.

- Kullanıcılar makinenin alarm seslerini susturamazlar. Makine, kağıt sıkışması ya da toner azalması nedeni ile alarm verdiğinde, makine kapakları kısa zaman aralıkları ile tekrarlı biçimde açılıp kapandığında, normal duruma dönülmüş olsa bile bip alarmı devam edebilir.

- Bip uyarılarını etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Panel Tuş Sesi hakkında ayrıntılar için bkz., "Sistem Ayarları", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.