| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Sanal Yazıcı Ekleme

Bu prosedürü, bir sanal yazıcı eklemek için kullanın.

- Sanal yazıcının eklenmesi için Yönetici izni gereklidir. Yönetici iznine sahip olan bir hesabı kullanarak oturum açın.

- Şu Sanal Yazıcı protokolleri kullanılabilir: "TCP/IP (Belirlenmemiş, Normal)", "TCP/IP (DIPRINT)", "TCP/IP (RHPP)", "AppleTalk" ve "NetWare".

1. Web Image Monitor'da yönetici olarak oturum açın.

   Kullanıcı adları ve parolalar hakkında ayrıntılar için, bkz. "Web Image Monitor'ü Kullanmak", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

2. Menü alanında, [Konfigürasyon]'u tıklayın ve daha sonra "Yazıcı" kategorisinde [Sanal Yazıcı Ayarları]'nı tıklayın.

   Kullanılabilir sanal yazıcıların bir listesi görünür.

3. [Ekle] öğesine tıklayın.

   Sanal yazıcıları ekleme ekranı görünür.

4. [Sanal Yazıcı Adı] içinde, yazıcı için bir ad girin ve daha sonra [Protokol] listesinde protokol seçin.

5. [OK] öğesine tıklayın.

   Sanal yazıcı eklenir.

- [Protokol] listesinde [AppleTalk] veya [NetWare]'i seçerseniz, bir sanal yazıcı adı belirtemezsiniz.

- 47'ye kadar karakter kullanarak bir sanal yazıcı adı belirtebilirsiniz.

- 50'ye kadar sanal yazıcı ekleyebilirsiniz. 51 sanal yazıcı eklendikten sonra, [Ekle] artık görüntülenmeyecektir.