KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# ifconfig

Yazıcı için TCP/IP'yi (IP adresi, alt ağ maskesi, yayın adresi, varsayılan ağ geçidi adresi) görüntülemek ve yapılandırmak üzere "ifconfig" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

`msh> ifconfig`

IPv4 yapılandırması

`msh> ifconfig “interface_name” “parameter” “address”`

- Bir arayüz adı girmediyseniz, otomatik olarak Ethernet arayüzü belirlenecektir.

- wlan yalnızca IEEE 802.11 arayüzü kurulu olduğunda belirtilebilir.

Arayüz adı | Arayüz yapılandırıldı
--- | ---
ether | Ethernet Arayüzü
wlan | IEEE 802.11 Arayüzü

Aşağıda, IPv4 192.168.15.16 adresinin Ethernet arayüzü üzerinde nasıl ayarlanacağı anlatılmaktadır.

`msh> ifconfig ether 192.168.15.16`

IPv6 yapılandırması

`msh> ifconfig ether inet6 “interface_name” “printer_name”`

Aşağıda, IPv6 2001:DB8::100 adresinin Ethernet arayüzü üzerinde 64 karakter uzunlukta bir ön ek ile nasıl yapılandırılacağı anlatılmaktadır.

`msh> ifconfig ether inet6 2001:DB8::100 64`

Netmask yapılandırması

`msh> ifconfig “interface_name” netmask “address”`

Aşağıda, 255.255.255.0 alt ağ maskesinin Ethernet arayüzü üzerinde nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

`msh> ifconfig ether netmask 255.255.255.0`

Yayın adresi yapılandırması

`msh> ifconfig “interface_name” broadcast “address”`

Arayüzün değiştirilmesi

`msh> ifconfig “interface” up`

- İsteğe bağlı IEE 802.11 arayüz ünitesini kullanırken, Ethernet veya IEEE 802.11 arayüzünü belirtebilirsiniz.

- Yukarıdaki adresleri almak için, ağ yöneticinizle temasa geçin.

- Ayar adreslerini alamıyorsanız, varsayılan yapılandırmayı kullanın.

- IP adresi, alt ağ maskesi ve yayın adresi, ethernet arayüzü ve IEEE 802.11 arayüzü ile aynıdır.

- TCP/IP yapılandırması hem Ethernet hem de IEEE 802.11 arayüzüyle aynıdır. Arayüzlerin değişmesi durumunda, yeni arayüz yapılandırmayı alır.

- Onaltılık adresin ilk iki harfi olarak "0x" kullanın.