KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# İletişim Hata Raporu

Doküman, Hafıza İletimi ile başarılı bir şekilde iletilemezse rapor yazdırılır.

Makine, İletişim Sonuç Raporunu yazdırmak üzere ayarlanmışsa bu rapor yazdırılmaz. Başarısız iletimlerin kaydını tutmak için kullanın, böylece onları tekrar gönderebilirsiniz.

- Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri (anahtar 04, bit 1) seçeneğini kullanarak İletişim Hata Raporunun otomatik olarak yazdırılıp yazdırılmayacağını seçebilirsiniz.

- Bu rapor yalnızca, İletişim Sonuç Raporu kapalıyken ve doküman İletim Hafızası ile başarılı bir şekilde iletilmediği zaman yazdırılır.

- Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri (anahtar 04, bit 7) ile orijinal görüntünün bir bölümünün raporda yer alıp almayacağını seçebilirsiniz.

- Kullanıcı kimlik doğrulama ayarlanmışsa hedefin gösterilip gösterilmeyeceğini Faks Özellikleri menüsünden Kullanıcı Parametreleri (anahtar 04, bit 4) ile ayarlayabilirsiniz.

- Kullanıcı kimlik doğrulama ayarlanmışsa gönderen adının görüntülenip görüntülenmeyeceğini Faks Özellikleri menüsünde Kullanıcı Parametreleri (anahtar 04, bit 5) ile ayarlayabilirsiniz.

- Parametre Ayarına ilişkin ayrıntılar için, bkz. "Parametre Ayarları".

- Pg(s) sütunu toplam sayfa sayısını verir. Gönderilmeyen Sayfa sütunu başarılı bir şekilde gönderilemeyen sayfa sayısını verir.

- “Programlanmamış” ibaresi, iletilen hedef programlanmadığı için dokümanın gönderilemediğini gösterir.

- "--", e-posta veya İnternet Faksı dokümanının, bu makinede programlanan posta sunucusuna gönderildiğini gösterir. (Ancak bu, e-postanın teslim edildiği anlamına gelmez.)

- Parametre Ayarları