KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Hafızadan İletim

Hafızadan İletim modunda standart faks, İnternet Faksı, IP-Faks, e-posta iletimi ve klasör iletimi vardır.

- Elektrik kesintisi olursa (ana güç düğmesi kapalıdır) ya da makinenin fişi yaklaşık bir saattir çekilmiş durumdaysa, hafızada saklanan bütün dokümanlar silinir. Ana güç düğmesi açıldığı anda silinen dosyaların listesini kontrol edebilmeniz için Elektrik Kesintisi Raporu yazdırılır. Çalıştırma düğmesine basarak gücün kapatılması, kayıtlı dosyaları silmez. Bkz. Sorun Giderme.

- Hafıza doluysa (ekranın sağ üst köşesinde “Hafıza” bölümünde %0 görülür), Hafızadan İletim uygulanmaz. Bunun yerine Anında İletim kullanılır.

[Anı. İltm.] seçeneğinin vurgulanmadığından emin olun.

Normalde Hafızadan İletim modu seçilidir.

Orijinali ADF'ye yerleştirin.

İhtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını yapın.

Tarama ayarları hakkında ayrıntılar için bkz. "Tarama Ayarları".

Sayı tuşlarını ya da bir Hedef tuşunu kullanarak bir hedef belirleyin.

Hatalı giriş yaparsanız [Sil/Durdur] tuşuna basın ve doğru numarayı girin.

Bir hedef belirlemekle ilgili ayrıntılar için, bkz. "Bir Hedef Belirleme".

Aynı orijinali birçok hedefe gönderirken (yayın), hedefleri belirlemek için [Ekle] tuşuna basın.

Hedef listesini kullanarak hedef eklerken [Ekle] tuşuna basmanıza gerek yoktur.

Sonraki hedefi belirleyin.

Faks/IP-Faks, İnternet Faks, e-posta ve klasör iletim türleri arasında geçiş yapmak için iletim türü sekmesine basın.

Çok sayıda iletim türü, eşzamanlı olarak belirlenebilir.

[Başlat] tuşuna basın.

- Programlanmış hedeflerin toplam sayısı maksimum değeri aşarsa, sadece Anında İletim uygulanabilir.

- Aşağıdaki öğelerin maksimum değerleri için, bkz. “Azami Değerler”.

  - Hafızadan İletim için hafızada saklayabileceğiniz doküman sayısı

  - Hafızada saklayabileceğiniz sayfa sayısı (A4 Standart kullanarak <ITU-T 1 Chart>)

  - Dosya başına belirleyebileceğiniz hedef sayısı

  - Bütün dosyalar için belirleyebileceğiniz hedef sayısı (hafızadaki dosya sayısı dahil)

- Tarama Ayarları

- Bir Hedef Belirleme

- Azami Değerler

İlgili konular

Şaryo camını kullanarak birden çok orijinali gönderme (Hafızadan İletim)
Paralel Hafızadan İletim
Otomatik Tekrar Arama
Çift Erişim
Yayın sırası