KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kontrol Panelinden Zarfları Ayarlama

Zarfları bypass tepsisine yüklerken makineyi kontrol panelinden ayarlamak için aşağıdaki prosedürü izleyin.

- [Yazıcı Özelllikleri]'nin [Sistem] bölümünden [Bypass Tepsisi Ayarı Önceliği]'nden [Sürücü / Komut]'u seçerseniz, aşağıdaki prosedürler gerekli değildir (bkz. "Yazıcı Özellikleri"). Bu durumda, kağıt boyutunu yazıcı sürücüsünü kullanarak ayarlayın.

- [Yazıcı Özellikleri]'nin [Sistem] bölümünde [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği]'nden [Makine Ayarları]'nı seçerseniz (bkz. "Yazıcı Özellikleri"), kontrol paneli kullanılarak yapılan ayarların yazıcı sürücüsü ayarlarına karşı önceliği vardır.

- Yazıcı sürücüsü kullanılmazsa, [Yazıcı Özellikleri] kısmındaki [Sistem]'de bulunan [Bypass Tepsisi Ayarı Önceliği ]'nden [Makine Ayarları]'nı seçin (bkz." Yazıcı Özellikleri"). Kontrol paneli ile kağıt boyutunu ayarlayın.

- Sadece aşağıdaki gösterilen (1), (2) ve (3) zarfları desteklenmektedir.

  Zarf tipleri | Destekleniyor/Desteklenmiyor
  --- | ---
  | Desteklenen *1
  | Desteklenen *1
  | Desteklenen *1

- *1 Kulakçıkların uzunluğu ve şekline göre (1), (2) ve (3) zarflarını kullanırken de kağıt sıkışması oluşabilir.

- Bypass tepsisine tek seferde sıkıştırmadan azami 10 zarf (72 - 90 g/m2) koyabilirsiniz. Zarfların nemli olmadığını ve destenin üstü kısmının yan kılavuzdaki limit işaretinden daha yukarıda olmadığını kontrol edin.

- Zarfları yüklerken kulakçıkları açtığınızdan ve onları kağıt besleme yönünün zıttında konumlandırdığınızdan emin olun.

- (4) tipi (162 x 229 mm / C6) zarfları kulakçıkları aşağı olacak şekilde yükleyin, kulakçık yan kılavuza gelmeli.

- Zarf tipine bağlı olarak, yazıcı sürücüsünü kullanarak uygun bir baskı şekli doğrultusu belirleyin. (1), (2), (3) ya da (4) tipi zarflar için 180 dereceyi seçerek döndürün.

- (4) tipi zarflara (özel kağıt boyutu) RPCS yazıcı sürücüsü kullanarak yazdırmak için: yazıcı sürücüsünde [Kasetteki kağıdın konumu] alanında, [Dikey ayarla]yı seçin. Ayrıntılar için, bkz., yazıcı sürücüsü Yardım.

- Yüklemeden önce zarfların içinde hava olmadığını kontrol edin.

- Daha iyi yazdırma kalitesi elde etmek için sağ, sol, üst ve alt baskı boşluğunu her biri için en az 15 mm (0,6 inç) olarak ayarlamanız önerilir.

- Dubleks işlevi ile zarfları yazdıramazsınız.

- Bir seferde tek boyut ve tipte zarf yükleyin.

- Zarfları yüklemeden önce, ön ağızları (makineye girecek taraf) üzerlerine kalem ya da cetvelle bastırarak düzeltin.

- Zarfları yüklemeden önce zarfların dikdörtgen olup olmadığını kontrol edin.

Bypass tepsisini açın ve daha sonra yazdırılmasını istediğiniz yüzü yukarı gelecek şekilde bip sesini duyana kadar zarfları yükleyin.

Kontrol panelinde [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

[Sistem Ayarları]'na basın.

[Kaset Kağıt Ayarları] sekmesine basın.

[Yazıcı Bypass Kağıt Boyutu] tuşuna basın.

[Özel Boyut] öğesine basın.

Daha önceden özel bir boyut tanımlanmışsa, [Boyut Değiştir] öğesine basın.

[Dikey] öğesine basın, rakam tuşlarını kullanarak kağıdın dikey boyutunu girin ve daha sonra [] tuşuna basın.

[Yatay] öğesine basın, rakam tuşlarını kullanarak kağıdın yatay boyutunu girin ve daha sonra [] tuşuna basın.

[OK] tuşuna basın.

Girilen kağıt boyutları görüntülenir.

[OK] tuşuna basın.

Listede dolaşmak için [Sonraki] öğesine basın.

[Kağıt Tipi: Bypass Tepsisi] öğesine basın.

[Kağıt Tipi] alanında [Görüntü Yok] seçeneğine basın ve ardından [Kağıt Kalınlığı] alanında, [Kalın Kağıt 2] öğesine tıklayın.

[OK] tuşuna basın.

Seçilen kağıt tipi görüntülenir.

[Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

Başlangıç ekranı görüntülenir.

- Zarflar için yatay boyut uzunluğunu (kulakçığın açık olduğu boyut da dahil olarak) girerken.

  1. Dikey boyut

  2. Yatay boyut

- Zarflara yazdırırken, kağıt tipi olarak [Kalın Kağıt 2] öğesini seçin. Kağıt Tipi: LCT hakkında ayrıntılar için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Zarflar hakkında ayrıntılar için, bkz., Makine Hakkında.