KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# PictBridge Baskısı

Bu makinede PictBridge baskısını başlatmak için aşağıdaki prosedürü izleyin.

- Veri gönderilmekteyken USB kablosunu bağlamayın. Bunu yaparsanız, baskı işlemi yapılmayacaktır.

- Dijital kameranızla birlikte gelen USB kablosunu kullanın.

Makinenin ve dijital kameranın açık olduğundan emin olun.

Makine ile dijital kameradaki USB ana bilgisayar arayüzü ile isteğe bağlı medya yuvası arasına bir USB kablo bağlayın.

Makinedeki Veri Girişi göstergesi birkaç saniye yanıp söner ve makinenin kontrol panelinde "PictBrdg" gösterilir. Bu gösterge makinenin dijital kamerayı bir PictBridge aygıtı olarak tanımladığını belirtir.

Dijital kameranız üzerinde basmak istediğini görüntüleri seçin ve baskı koşullarını belirleyin.

Makine dijital kameradan ayarları alır ve baskıya başlar.

- Baskı koşulları dijital kamerada belirlendiğinden, ayarlanabilen özellikler ilgili dijital kameraya özgüdür. Ayrıntılar için, dijital kameranızın kılavuzuna bakın.

- Bazı dijital kameralar manuel PictBridge kullanımı için ayarlar gerektirir. Ayrıntılar için dijital kameranızın kılavuzuna bakın.