| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Adres Bilgisinin Yönetilmesi

1. SmartDeviceMonitor for Admin'i başlatın.

2. [Group] menüsünden, [Search Device]öğesini seçin, ardından [IPv4], [IPX/SPX] veya [IPv4 SNMPv3]'e tıklayın.

   Seçili protokolü kullanan makinelerin bir listesi görüntülenir.

   Konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz makinenin protokolünü seçin.

   IPv4 SNMPv3 kullanıyorsanız, kullanıcı kimlik doğrulamayı girin.

3. Listeden bir makine seçin, ardından [Tools] menüsünden [Address Management Tool] öğesine tıklayın.

   Oturum açma kullanıcı adı ve şifresini girmeniz için bir iletişim kutusu görüntülenir.

4. Oturum açma kullanıcı adı ve şifresini girin, ardından [OK]'e tıklayın.

   Oturum açma kullanıcı adı ve şifresine ilişkin ayrıntılı bilgi için, ağ yöneticinize danışın.

   [Address Management Tool] başlar. Gerekli ayarları yapın.

5. [Exit]'e tıklayın.

6. SmartDeviceMonitor for Admin'den çıkın.

- Ayrıntılı bilgi için, Address Management Tool Yardım bölümüne bakın.

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.