KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Hatlar için kaset belirleme

Bu işlevi, her hat bağlantı noktası için çıkış tepsisi belirtmek amacıyla kullanın.

Her bir bağlantı noktası için (telefon, İnternet faksı, IP-Faks) doküman besleme kasetini belirleyebilirsiniz. Örneğin G3-1 bağlantı noktasından alınan dokümanların "Sonlandırıcı Üst Tepsisi "ne ve G3-2 bağlantı noktasından gelen dokümanların "Sonlandırıcı Ayırma Tepsisi"ne beslenmesini belirleyebilirsiniz, bu şekilde dosyaların ayrılmasını kolaylaştırmış olursunuz. Makineyi aynı zamanda İnternet Faksı dokümanlarını ve normal faksları ayrı tepsilere verecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

- İsteğe bağlı ekstra G3 arayüz birimi, ekstra G3 hattı kullanımı için gereklidir.

- Bu işlevi kullanmak için, Faks Özellikleri menüsünde [Hatlar için Kaset Belirtin] öğesini kullanarak bağlantı noktasını ve hedefi belirleyin. Ayar hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "Faks Özellikleri".