KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# ipv6

IPv6 ayarlarını görüntülemek ve yapılandırmak için "ipv6" komutunu kullanın.

Ayarı Göster

`msh> ipv6`

IPv6 statless adresi

`msh> ipv6 stateless {on|off}`

"on" seçilirse, IPv6, yazıcı açık kaldığı sürece yönlendiriciyle durum bilgisi içeren bağlantıyı korumak için gereken bilgiyi talep eder. Bu ayar yönlendiriciden gelen bilginin sürekli olarak alınmasına izin verir ve statless adresin etkin olduğu süreyi periyodik olarak yeniler.