KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# erişim

Erişim kontrolünü görmek ve yapılandırmak için "access" (erişim) komutunu kullanın. Bir veya daha fazla erişim aralığı da belirleyebilirsiniz.

Ayarları görüntüle

`msh> access`

IPv4 yapılandırma ekranı

`msh> access ID range`

IPv6 yapılandırma ekranı

`msh> access ID range6`

IPv6 erişim maskesi yapılandırma ekranı

`msh> access ID mask6`

IPv4 yapılandırması

`msh> access ID range “start-address end-address”`

Örnek: 192.168.0.10 ve 192.168.0.20 arasındaki erişilebilir IPv4 adreslerini belirlemek için:

`msh> access 1 range 192.168.0.10 192.168.0.20`

IPv6 yapılandırması

`msh> access ID range6 “start-address end-address”`

Örnek: 2001:DB8::100 ve 2001:DB8::200 arasındaki erişilebilir IPv6 adreslerini belirlemek için.

`msh> access 1 range6 2001:DB8::100 2001:DB8::200`

IPv6 erişim maskesi yapılandırması

`msh> access ID mask6 “base-address prefixlen”`

Örnek: 2001:DB8::/32'ye erişilebilir IPv6 adreslerini belirlemek için

`msh> access 1 mask6 2001:DB8:: 32`

Erişim kontrolü başlatma

`msh> access flush`

- Varsayılan ayarları geri almak için "flush" komutunu kullanın, böylece tüm erişim aralıkları IPv4 için "0.0.0.0" ve IPv6 için "::" olacaktır.

- Her IPv6 girişini alan veya maske olarak belirleyebilirsiniz. Alan paramatresi için, "start-address end-address" (başlangıç adresi bitiş adresi) öğelerini seçebilirsiniz. Maske parametresi için "baseaddress prefixlen" (temel adres ön ek uzunluğu) öğesini seçebilirsiniz.

- Erşim aralığı, bilgisayarların makineyi IP adresiyle kullanmalarını engeller. Yazdırma işlemini sınırlamaya gerek duymuyorsanız, ayarı IPv4 için "0.0.0.0", IPv6 için "::" yapın.

- Geçerli aralıklar en küçükten (başlangıç adresi) en büyüğe (bitiş adresi) olmalıdır.

- IPv4 ve IPv6 için 1 ve 5 arasında bir kimlik numarası seçebilirsiniz.

- IPv6, her erişim aralığı için aralık ve maske kaydedebilir ve seçebilir.

- 1 - 128 arasında IPv6 maske aralığı seçilebilir.

- Beş erişim aralığına kadar belirtilebilir. Hedef sayı hariç tutulduğunda giriş geçersizdir.

- Sınırlandırılan bir IP adresinden yazdırma işi gönderemezsiniz, Web Image Monitor uygulamasına erişemezsiniz ve diprint işlemi gerçekleştiremezsiniz.