KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Sunucu-Kaynaklı hata E-postası

İletimdeki sunucu bu hata e-postasını, (yanlış bir e-posta adresinin belirlenmesi gibi nedenlerle) başarılı bir şekilde iletilemeyen e-postayı oluşturana gönderir.

- Eğer bir İnternet Faks iletimi STMP sunucusunu atlarsa, iletim başarısız dahi olsa, sunucudan bir hata e-postası gönderilmez.

- Sunucu-kaynaklı bir hata e-postası yazdırıldıktan sonra, gönderilmiş olan dokümanın ilk sayfası yazdırılır.