| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Kontrol Panelinden Kalın Kağıt, İnce Kağıt ya da OHP Asetatlarının Ayarı

Bypass tepsisine kalın kağıt, ince kağıt veya OHP asetatlarını yüklerken kontrol panelini kullanarak makineyi ayarlamak için aşağıdaki prosedürü izleyin.

- [Yazıcı Özelllikleri]'nin [Sistem] bölümünden [Bypass Tepsisi Ayarı Önceliği]'nden [Sürücü / Komut]'u seçerseniz, aşağıdaki prosedürler gerekli değildir (bkz. "Yazıcı Özellikleri"). Bu durumda, kağıt boyutunu yazıcı sürücüsünü kullanarak ayarlayın.

- [Yazıcı Özellikleri]'nin [Sistem] bölümünde [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği]'nden [Makine Ayarları]'nı seçerseniz (bkz. "Yazıcı Özellikleri"), kontrol paneli kullanılarak yapılan ayarların yazıcı sürücüsü ayarlarına karşı önceliği vardır.

- Yazıcı sürücüsü kullanılmazsa, [Yazıcı Özelllikleri] kısmının [Sistem] bölümündeki [Bypass Tepsisi Ayarı Önceliği] seçeneğinden [Makine Ayarları] öğesini seçin (bkz. "Yazıcı Özellikleri"). Kontrol paneli ile kağıt boyutunu ayarlayın.

- OHP asetatlarına, 66,0 g/m2 'den ince kağıda ya da 101 g/m2 veya üzeri kağıda baskı yaparken, Kullanıcı Araçları menüsündeki Kaset Kağıt Ayarları ile kağıdın tipini ve boyutunu belirlemelisiniz.Kaset Kağıt Ayarları hakkında bilgi için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Kolaylıkla eriyen kaplamaları olan renkli OHP asetatları kullanmayın.

- OHP asetatlara yazdırırken, A4, veya 81/2 × 11 in boyutlu kağıtlar kullanın ve boyutunu belirtin.

1. Kontrol panelinde [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

2. [Sistem Ayarları]'na basın.

3. [Kaset Kağıt Ayarları] sekmesine basın.

4. Listede dolaşmak için [Sonraki] öğesine basın.

5. [Kağıt Tipi: Bypass Tepsisi] öğesine basın.

6. Ayarlamak istediğiniz kağıt tipine göre uygun öğeler seçin.

   - OHP asetatları yüklerken [Kağıt Tipi] alanındaki [OHP (Asetat)] öğesine basın.

   - [Kağıt Tipi] alanında [Görüntü Yok] seçeneğine basın, ve ardından kalın kağıt ya da ince kağıt yüklerken [Kağıt Kalınlığı] alanında, [Kalın Kağıt 1], [Kalın Kağıt 2], [Kalın Kağıt 3] ya da [İnce Kağıt'a] tıklayın.

7. [OK] tuşuna basın.

   Seçilen kağıt tipi görüntülenir.

8. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

   Başlangıç ekranı görüntülenir.

- Kalın kağıt, ince kağıt veya OHP asetatları gibi özel kağıtlara yazdırma, düz kağıda yazdırmadan daha yavaş olabilir.

- Yapılan ayarlar, sıfırlanıncaya kadar geçerli kalacaktır. OHP asetatları veya kalın kağıt ya da ince kağıda yazdırdıktan sonra, sonraki kullanıcı için ayarları sildiğinizden emin olun.

- Yazıcı sürücülerinin ayarlanmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. yazıcı sürücüsü Yardımı.

- Yazıcı Özellikleri