KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Güç kabloları ve elektrik fişlerini kullanma

Bu bölüm, güç kabloları ve elektrik fişlerinin ele alınması hakkında güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.

| Makineyi yalnızca bu kılavuzdaki "Ana Birim Teknik Özellikleri" bölümünde belirtilen teknik özelliklerle eşleşen bir güç kaynağına bağlayın. Bu makinenin, uzatma kablolarıyla ve belirtilen teknik özelliklerle eşleşmeyen diğer güç kaynaklarıyla birlikte kullanılması elektrik çarpması ve yangın tehlikesine yol açabilir.

| Zarar görmüş, bozuk, değiştirilmiş, ağır nesneler altında kalmış, sertçe çekilmiş veya çok fazla katlanmış güç kabloları elektrik çarpması ve yangın tehlikesine yol açar.

| Güç kablosu veya fişi yıpranırsa (kablodan değil fişten çekerek) çıkarın, aksi taktirde hasar görecektir.

| Güç kablosu hasar görürse (içinin açığa çıkması, bağlantının kesilmesi, vb.), yenisiyle değiştirmek için servis temsilcinizle irtibat kurun. Makineyi hasar görmüş bir güç kablosuyla çalıştırmak elektrik şoku veya yangına yol açabilir.

| Ürünle birlikte verilen güç kablosu, yalnızca bu ekipmanla kullanılmalıdır. Diğer cihazlarda kullanmayın. Aksi halde, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir.

| Fişi ıslak ellerle ellemek tehlikelidir. Bunu yapmak, elektrik şoku almayla sonuçlanabilir.

| Elektrik fişini duvardaki prizden çıkarırken, daima fişten (kablodan değil) çekin.

| Güç kablosunu çıkarırken, fişten çekin. Kabloyu çekmeyin. Bunu yapmak, yangın veya elektrik şokuna yol açacak şekilde kablonun hasarına yol açabilir.

| Güvenlik sebebiyle, makine tatil gibi nedenlerle uzun süre boyunca kullanılmayacaksa, güç kablosunu duvar prizinden çekin.

| Elektrik fişini, makineyi hareket ettirmeden önce duvardaki prizden çıkarın. Makineyi hareket ettirirken, güç kablosunun makinenin altında hasar görmemesi için dikkat etmelisiniz.