| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# LPR portunu kullanmak

Bu bölüm, LPR portunu kullanarak PCL veya RPCS yazıcı sürücüsünün nasıl kurulacağını açıklamaktadır.

- Windows 2000/XP/Vista ve Windows Server 2003/2003 R2 altında bu yazıcı sürücüsünü kurmak için, Yazıcıları Yönetme iznine sahip bir hesabınız olmalıdır. Yönetici veya Yetkili Kullanıcılar grubu üyesi olarak oturum açın.

- IPv6 ortamında, LPR Portunu kullanamazsınız. SmartDeviceMonitor for Client portunu kullanın.

İlgili konular

PCL ya da RPCS yazıcı sürücüsünü (IPP) kurma