KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Karma Orij. Boyutlar

Farklı boyuttaki orijinalleri eşzamanlı olarak gönderebilirsiniz.

İsteğe bağlı ADF'ye yüklenen orijinallerin boyutunu tek olarak taramak için bunu seçin. Örneğin A3 ve A4 boyutundaki orijinaller birlikte gönderildiğinde bunlar genellikle ilk orijinalin boyutunu kullanarak gönderilir. Karma Orij. Boyutlar seçildiğinde makine her bir orijinali kendi boyutuna göre tarar ve gönderir.

- Bu modda yerleştirilebilecek orijinal boyutları şunlardır:

  - Metrik Versiyon: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS

  - İnç Versiyonu: 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11

- İki farklı boyuttaki orijinalleri tek seferde yerleştirebilirsiniz.

- ADF'ye orijinalleri yerleştirirken arka ve sol kenarlarını ADF'ye hizalayın ve doküman kılavuzunu en büyük orijinale göre ayarlayın.

- Küçük boyutlu orijinaller, orijinal kılavuzuyla doğru hizalanmayabildiğinden taranan görüntü eğik olabilir.

[Tarama Ayarları] öğesine basın.

[Tarama Boyutu] öğesine basın.

[Karma Orij. Boyutlar] öğesine basın.

[OK] seçeneğine basın.

`“Oto. Algıla: Karma Boyutlar”`, [Tarama Ayarları] öğesinin üzerinde görülür.

Karma Orij. Boyutlar modunu iptal etmek için [OK] tuşuna basmadan önce [Karma Orij. Boyutlar] öğesine tekrar basın.

- Karma Orij. Boyutlar'ı kullanırken, makine orijinalleri Hafızadan İletim ile gönderir.

- Karma Orij. Boyutlar'ı kullanırken döndürmeyle iletim uygulanmaz.

- Güç açıldıktan veya [Sil Modları] tuşuna basıldıktan hemen sonra makinenin Karma Orij. Boyutlar seçeneğini seçmesini sağlayabilirsiniz. Bkz. "İletim İşlevi Varsayılanlarını Ayarlama".

- İletim İşlemi Varsayılanlarını Ayarlama