KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Sıkışan Zımbaların Çıkartılması

Bu bölüm sıkışan zımbaların nasıl çıkartılacağını açıklamaktadır.

| Sonlandırıcının zımba ünitesini iterken ya da çekerken Kitapçık Sonlandırıcı tepsisinden elinizi koruyunuz. Dikkat etmezseniz elinizi kaptırabilirsiniz.

- Kıvrılmış kağıtlar zımbaların sıkışmasına neden olabilir. Bunu önlemek için, kağıdı kaset üzerinde ters çevirin.

- Sonlandırıcı kurulduğunda, sıkışan zımbaların çıkartılmasından sonra, zımbalayıcıyı kullanmaya çalıştığınız zaman ilk birkaç kez zımba çıkmayacaktır.

- Sıkışan zımbaları sonlandırıcı türüne göre çıkartın. Eğer tipinden emin değilseniz kontrol edin. Sonlandırıcının tipi hakkında ayrıntılar için bkz., "Ekler", Makine Hakkında.

İlgili konular

Sonlandırıcı SR 3010
Sonlandırıcı SR 790
Kitapçık Sonlandırıcı SR 3000
Kitapçık Sonlandırıcı SR 3020
Kitapçık Sonlandırıcı SR 3020 (Sırt Dikişi)
Sonlandırıcı SR 3030