KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Ahizeli Arama

Ahizeli Arama işlevi dahili hoparlörden tonu dinlerken arama yapmanıza olanak sağlar.

Bağlantıyı kontrol ederek faks gönderebilirsiniz.

- Bu işlev isteğe bağlı ekstra G3 hattı, İnternet Faksı, IP-Faks ve e-posta/klasör hedeflerine iletim için kullanılamaz.

Orijinali yerleştirip ihtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını seçin.

[Ahizeli] öğesine basın.

Dahilli hoparlörden düşük sesli bir ton duyarsınız.

Bu işlemi iptal etmek isterseniz [Ahizeli] öğesine tekrar basın.

Arayın.

Makine hemen hedefi arar.

Hatalı giriş yaparsanız, [Ahizeli] öğesine veya [Sil Modları] tuşuna basın ve tekrar deneyin.

Hat bağlandığında ve tiz bir ton duyduğunuzda [Başlat] tuşuna basın.

İletim başlar.

Bir iletimi iptal etmek isterseniz [Sil/Durdur] tuşuna basıp orijinalleri çıkartın.

İletimin ardından bekleme ekranı görüntülenir.

- Bu işlev bazı ülkelerde kullanılamaz.

- Adres Defterinden bir hedef seçmek için, bkz. "Hedefleri Belirtmek için Adres Defterini Kullanma".

- Ses Seviyesi Ayarla ekranını görüntülemek için [Hacim] öğesine basın ve ardından ahizeli ses seviyesini ayarlamak için [Yüksek] veya [Alçak] tuşuna basın. Ses aynı zamanda Faks Özellikleri menüsünden de önceden programlanabilir.

- Faks makinesinde harici bir telefonunuz varsa ses duyduğunuzda karşı tarafla konuşabilirsiniz. [Başlat] tuşuna basmadan önce ses duyarsanız harici telefonu alıp alıcıya bir faks dokümanı göndermek istediğinizi söyleyin (karşı taraftan faks moduna geçmelerini isteyin).

- Faks Özellikleri menüsü, Ahizeli modun devreden çıkartılmasından sonraki süreyi belirlemenize olanak tanıyan Ahizeli Modunda Serbest Bırakma Süresi ayarını içerir. Bkz. "Genel Ayarlar".

- Hedefleri Belirtmek için Adres Defterini Kullanma

- Genel Ayarlar