| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# PictBridge Yazdırma Çalışmadığında

Bu bölüm, PictBridge yazdırma yaparken olabilecek sorunların olası nedenlerini ve çözümlerini açıklar.

Sorun | Sebep | Çözüm
--- | --- | ---
PictBridge kullanılamıyor. | USB bağlantısında ya da PictBridge ayarlarında bir sorun var. | Bağlantıyı ve ayarları kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın. USB kablosunu çıkarın ve tekrar takın. PictBridge ayarlarının etkinleştirildiğini kontrol edin. USB kablosunu çıkarın ve ardından yazıcıyı kapatın. Yazıcıyı tekrar açın. Yazıcı tam olarak başlatıldığında, USB kablosunu tekrar takın.
İki veya daha fazla dijital kamera takıldığında, ikinci ve sonraki kameralar tanınmaz. | Birden fazla dijital kamera bağladınız. | Sadece bir dijital kamera bağlayın. Birden fazla kamera bağlamayın.
Yazdırma iptal edilir. | Orijinallerin sayısı, tek seferde yazdırılabilecek sayfa sayısını aşmakta. | Tek seferde maksimum belirtilebilecek baskı miktarı 999'dur. Miktarı 999 ya da daha az olarak tekrar belirtin ve sonra yeniden yazdırmayı deneyin.
Yazdırma iptal edilir. | Belirtilen boyutta kalan bir kağıt yok. | Belirtilen boyutta kalan bir kağıt yok. Belirtilen boyutta olmayan kağıt kullanmak zorundaysanız, Form Besleme işlemini gerçekleştirin. Yazdırmayı iptal etmek için, İş İptali işlemini yapın.
Yazdırma iptal edilir. | Bu kaset için kağıt boyutu ayarı yazıcıda yazdırılamaz. | Yazıcıda yazdırılabilecek kağıt boyutu ayarını seçin.