| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Tek Uygulamaları Yükleme

LAN-Faks işlevlerini kullanmadan önce bilgisayarınıza LAN-Fax Driverı yüklemeniz gerekmektedir.

LAN-Faks Sürücüsü, bu makine ile birlikte verilen CD-ROM'da bulunmaktadır.

Adres Defteri ve LAN-Faks Kapak Sayfası Düzenleyicisi LAN-Fax Driver ile yüklenir. Adres Defteri, LAN-Faks iletim hedeflerini düzenlemenize yardımcı olur. LAN-Faks Kapak Sayfası Düzenleyicisi, LAN-Faks kapak sayfalarını düzenlemenize yardımcı olur.

LAN-Faks Driver, Adres Defteri ve LAN-Faks Kapak Sayfası Düzenleyicisini bir defada yüklemek için aşağıdaki prosedürleri kullanın.

- Yukarıdaki uygulamaları kurarken, SmartDeviceMonitor for Client öğesini kurunuz. SmartDeviceMonitor for Client hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "SmartDeviceMonitor for Client kullanımı", Yazıcı Referansı.

1. Çalışmakta olan uygulamalardan çıkın.

2. Makine ile birlikte verilen CR-ROM'u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.

   Yükleyici otomatik olarak başlar ve dil seçim penceresi açılır.

   İşletim sistemi ayarlarınıza bağlı olarak kurulum otomatik başlamayabilir. Bu durumda kurulumu başlatmak için CD-ROM kök dizinindeki "Setup.exe" öğesine çift tıklayın.

3. Yazılımın arayüz dilini seçin ve [OK] tuşuna tıklayın.

4. [LAN-Fax Driver] öğesine tıklayın.

   Yazılım lisans sözleşmesi penceresi açılır.

5. Bütün koşulları okuyun, kabul ediyorsanız [Anlaşmayı kabul ediyorum.] öğesini seçin ve ardından [Sonra] tuşuna tıklayın.

   [Anlaşmayı kabul etmiyorum.] öğesini seçerseniz yüklemeyi tamamlayamazsınız.

6. [LAN-Fax Driver] onay kutusunun seçili olduğunu onaylayın ve [Sonra] seçeneğine tıklayın.

7. [Yazıcı Adı:<LAN-Fax M8>] onay kutusunun seçili olduğunu onaylayın ve [Devam] seçeneğine tıklayın.

   İstenilen bağlantı noktasını seçin.

8. [Bitir] seçeneğine tıklayın.

   Yüklemenin tamamlandığına dair iletişim kutusu açılır.

9. [Bitir] seçeneğine tıklayın.

10. [Çıkış] seçeneğine tıklayın.