KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Dubleks

1-taraflı sayfaları veya bir adet 2-taraflı sayfayı 2-taraflı tek sayfa üzerine kopyalar.

- Bu işlevle bypass tepsisini kullanamazsınız.

- Tip 1 ve 2 ile, sadece kalınlığı 64 - 105 g/m2 (55 - 90 lb.) olan kağıt kullandığınız zaman her iki yüzüne kopyalama yapabilirsiniz.

- Tip 3 ve 4 ile, sadece kalınlığı 64 - 169 g/m2 (55 - 145 lb.) olan kağıt kullandığınız zaman her iki yüzüne kopyalama yapabilirsiniz.

1 Taraflı 2 Taraflı

Bir 2-taraflı kağıt üzerine iki adet 1-taraflı sayfayı kopyalar.

2 Taraflı 2 Taraflı

2-taraflı bir sayfa üzerine 2-taraflı bir sayfa kopyalar.

Orijinal yönü ve tamamlanan kopyalar

Çıkan kopya görüntüsü, orijinalleri yerleştirdiğiniz yöne göre değişecektir ( veya ).

Bu tablo, çıktının yönünü değil, kopyaların ön ve arka taraflarındaki görüntülerin yönünü göstermektedir.

[Dub./Komb./Seriler] tuşuna basın.

[Dubleks] tuşunun seçildiğinden emin olun. [Dubleks] seçilmemişse, [Dubleks] tuşuna basın.

[1 Taraflı 2 Taraflı] veya [2 Taraflı 2 Taraflı].

Orijinalin veya kopyanın yönünü değiştirmek için, [Yön] öğesine tıklayın.

[OK] öğesine basın.

Orijinalleri yerleştirin ve [Başlat] tuşuna basın.

- Şaryo camı üzerine bir orijinal yerleştirirken, kopyalanacak ilk sayfayla başlayın. Orijinalleri ADF'ye yerleştirirken, ilk sayfa üstte olacak şekilde ayarlayın.

- Orijinalleri şaryo camı veya Toplu modunu kullanarak ADF üzerine yerleştirirken, tüm orijinaller tarandıktan sonra [] tuşuna basın.

- Kullanıcı Araçları'nda Düzenle altında kenar boşluklarını belirtebilirsiniz. Düzenle hakkında ayrıntılar için, bkz., "Düzenle".

- Bu işlevle kullanılabilen kopya kağıtları şunlardır:

  - Tip 1 ve 2

    A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5

    11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11

  - Tip 3 ve 4

    A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5

    11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 81/4 × 14

- Bu işlevle kullanılamayacak kopya kağıtları şunlardır:

  - A5, 51/2 × 81/2'den küçük kağıt

  - Yarı Saydam kağıt

  - Etiket kağıdı (yapışkan etiketler)

  - OHP şeffafları

  - 169 g/m2, 45,5 lb'den kalın kağıt

  - 60 g/m2, 16 lb.'den ince kağıt

  - Kartpostallar

- ADF'ye tek sayıda orijinal yerleştirildiğinde kopyalanan son kağıdın arkası boş olur.

- Kopyalama esnasında, görüntü, tutucu kenara pay bırakmak için kaydırılır.

- Varsayılan olarak, ciltleme kenarı arka tarafta yapılır.

- Düzenle

İlgili konular

Orijinaller ve kopyanın yönü