KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# bonjour

Bonjour ile ilgili ayarlar için "bonjour" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

Bonjour ayarları görüntülenir.

`msh> bonjour`

Bonjour hizmet adı ayarı

Bonjour hizmet adını belirtebilirsiniz.

`msh> bonjour cname “computer name”`

- Bilgisayar adı 63 adede kadar alfanümerik karakter kullanılarak girilebilir.

- Bir karakter dizesi belirtmezseniz, geçerli ayar görüntülenir.

Bonjour Kurulum konum bilgisi ayarı

Yazıcının kurulduğu konum hakkında bilgi girebilirsiniz.

`msh> bonjour location “location”`

- Konum hakkında bilgi 32 adede kadar alfanümerik karakter kullanılarak girilebilir.

- Bir karakter dizesi belirtmezseniz, geçerli ayar görüntülenir.

Her protokol için öncelik sırasının belirlenmesi

- msh> bonjour diprint [0-99]

- msh> bonjour lpr [0-99]

- msh> bonjour ipp [0-99]

"diprint", "lpr" ve "ipp" için öncelik sırası belirleyebilirsiniz. Küçük sayılar daha yüksek önceliği belirtir.

IP TTL ayarı

`msh> bonjour ip ttl [1-255]`

IPP TTL öğesini (bir paketin geçebileceği router sayısı) belirtebilirsiniz.

- Varsayılan 255'tir.

Bilgisayar adı ve konum bilgisinin sıfırlanması

Bilgisayar adını ve konum bilgisini sıfırlayabilirsiniz.

`msh> bonjour clear {cname|location}`

- cname: Bilgisayar adını sıfırlayın. Varsayılan bilgisayar adı, bilgisayar yeniden başlatıldığında görüntülenecektir.

- konum: Konum bilgisini sıfırlayın. Bir önceki konum bilgisi silinecektir.

Arayüz yapılandırması

`msh> bonjour linklocal “interface_name”`

- Bir arayüz belirtmezseniz, Ethernet arayüzü otomatik olarak seçilir.

- Birden fazla tipte arayüz kuruluysa, linklocal adresi ile iletişim kuran arayüzü yapılandırın.

- Bir arayüz belirtmezseniz, Ethernet arayüzü otomatik olarak seçilir.

- wlan yalnızca IEEE 802.11 arayüzü kurulu olduğunda belirtilebilir.

Arayüz | Arayüz yapılandırıldı
--- | ---
ether | Ethernet arayüzü
wlan | IEEE 802.11 arayüzü

IPP-SSL yazdırma ayarı

`msh> bonjour ippport {ipp|ssl}`

- IPP-SSL Yazdırma ssl olarak ayarlanırsa, IPP port numarası 443 olarak görünecektir ve IPP-SSL yazdırma işlemi daha üst seviyede güvenlikle gerçekleştirilebilir.

- IPP-SSL Yazdırma ipp olarak ayarlanırsa, IPP port numarası 631 olarak görünecektir. Port 631 normal IPP yazdırma portudur.