KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Tüm orijinali tararken, özel boyuta ilişkin prosedürün ayarlanması

Bu bölüm, bir orijinale ait tüm alanın taranmasına ilişkin özel bir boyutun nasıl ayarlanacağını açıklamaktadır.

Özel boyut ayarlama ekranını görüntülemek için, başlangıç tarayıcı ekranında, [Tarama Ayarları] > [Tarama Boyutu] > [Özel Boyut] seçeneğine basın.

Aşağıdaki özel boyutlu orijinal, özel boyut ayarlama ekranında tarama ayarlarının belirlenmesine ilişkin metodu açıklamaktadır.

Taranacak özel boyutlu orijinal

Özel boyut ayarlama ekranındaki tarama ayarları

1. Orijinal Boyut (X1 ve Y1)

   Orijinalin uzunluğu ve genişliğini belirleyin.

   Sırasıyla [X1] ve [Y1] içinde fiili genişlik ve uzunluk değerlerini girin ve ardından [] tuşuna basın.

2. Başlatma Konumu (X2 ve Y2)

   Başlatma Konumunu 0 mm (0 inç) olarak ayarlayın.

   [X2] ve [Y2] için "0" değerini girin ve ardından [] tuşuna basın.

3. Tarama Alanı (X3 ve Y3)

   Orijinal Boyut (X1, Y1) olarak aynı değerleri belirleyin.

   Orijinal Boyut olarak [X3] ve [Y3] için aynı değerleri girin (sırasıyla X1 ve Y1) ve ardından [] tuşuna basın.

- X1 ve Y1 için, 140 mm (5.5 inç) veya daha fazla bir değeri belirleyebilirsiniz.

- 140 mm (5.5 inç) değerden daha küçük bir orijinali taramak için, 140 mm (5.5 inç) değerden daha büyük bir orijinalin bir kısmını tarıyormuş gibi ayarları yapılandırın. Örneğin: tarayıcıda bir CD etiketi taramak için, aşağıdaki şemaya dayanarak X1X3 ve Y1Y3 değerlerini belirleyin. Tarama usullerine ilişkin ayrıntılar için, bkz. "Orijinalin bir kısmını tararken, özel boyutu ayarlama prosedürü".

- Bir orijinalin bir kısmını tararken, özel bir boyutu ayarlama prosedürü