| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Paralel Arayüz

Bu bölüm, Arayüz Ayarları altında bulunan Paralel Arayüz menüsündeki kullanıcı araçlarını açıklamaktadır.

Bu makineye IEEE 1284 arayüz kartı kurulduğunda [Paralel Arayüz] görüntülenir.

Paralel Zamanlama

Paralel arayüzün kontrol sinyali için zamanlamayı ayarlar.

Normalde bu ayarı değiştirmenize gerek yoktur.

Varsayılan ayar [ACK Dışarıda]'dır.

Paralel İletişim Hızı

Paralel arayüz için iletişim hızını ayarlar. Hız çok yüksekse veriler düzgün şekilde aktarılamayabilir. Bu durumda ayarı [Standart] olarak değiştirin.

Varsayılan ayar [Yüksek Hız]'dır.

Seçim Sinyal Durumu

Paralel arayüzün seçim sinyali için seviyeyi ayarlar.

Varsayılan ayar [Yüksek]'tir.

Input Prime

Alındıktan sonra input prime sinyalinin geçerli olup olmayacağını belirler.

Normalde bu ayarı değiştirmenize gerek yoktur.

Varsayılan ayar [Aktif değil]'dir.

Çift yönlü İletişim

Bir paralel arayüz kullanırken yazıcının durum edinme talebine yanıt modunu ayarlar. Başka bir üreticinin makinesini kullanmada problemler yaşıyorsanız, bu öğeyi [Kapalı] olarak ayarlayın.

Varsayılan ayar [Açık]'tır.

[Kapalı] olarak ayarlandığında çift yönlü iletişim işlevi devre dışı kalacak ve yazıcı sürücüsü Windows Otomatik Algılama işlevi altında kurulmayacaktır.

Sinyal Kontrolü

Bilgisayardan faks gönderme ya da yazdırma sırasında oluşan hatanın nasıl çözüleceğini belirler.

Normalde bu ayarı değiştirmenize gerek yoktur.

Varsayılan ayar [İş Kabul Önceliği]'dir.

- Kullanıcı Araçlarına Erişim