| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Web Image Monitor'ü Kullanma

Web Image Monitor'ü kullanarak, makine durumunu kontrol edebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz.

Mevcut işlemler

Aşağıdaki işlemler Web Image Monitor kullanılarak bir istemci bilgisayardan uzak olarak gerçekleştirilebilir.

- Makine durumunu veya ayarlarını görüntüleme

- Yazdırma iş durumunu veya geçmişini kontrol etme

- Doküman Sunucusunda kayıtlı yazdırma işlerini kontrol etme, değiştirme, yazdırma veya silme

- Yazdırılmakta olan işlere ara verme

- Makineyi yeniden başlatma

- Adres Defterinin Yönetimi

- Makine ayarlarının yapılması

- Ağ protokol ayarlarının yapılması

- Güvenlik ayarlarının yapılması

Makinenin yapılandırılması

Web Image Monitor işlemlerini gerçekleştirmek için, TCP/IP gerekir. Makine TCP/IP kullanmak üzere yapılandırıldıktan sonra, Web Image Monitor işlemleri yapılabilir hale gelir.

Önerilen Web tarayıcısı

- Windows:

  Internet Explorer 5.5 SP2 veya üstü

  Firefox 1.0 veya üstü

- Mac OS:

  Firefox 1.0 veya üstü

  Safari 1.0, 1.2, 2.0 (412.2) veya üstü

Web Image Monitor ekran okuma yazılımını desteklemektedir. JAWS 7.0 veya daha üst sürümlerini öneririz.

- Safari Mac OS X 10.4.1'de kullanılamaz.

- JavaScript ve çerezleri etkinleştirmezseniz veya önerilmeyen bir Web tarayıcısı kullanıyorsanız görüntüleme ve çalıştırma problemleri meydana gelebilir.

- Eğer bir proxy sunucusu kullanıyorsanız, Web tarayıcısı ayarlarını değiştirin. Ayarlara ilişkin bilgi almak üzere yöneticinizle görüşün.

- Tarayıcınızın geri düğmesine tıkladığınız halde bir önceki sayfa görüntülenmezse, tarayıcının yenile düğmesine basıp tekrar deneyin.

- Makine bilgisi otomatik olarak güncellenmez. Güncelleme yapmak için, ekran alanında [Yenile]'ye basın.

- Web Image Monitor'ün aynı ağ üzerinde kullanılmasını öneririz.

- Güvenlik duvarının dışından makineye erişemezsiniz.

- DHCP altında bir makine kullanıyorken, IP adresi DHCP sunucusu ayarları tarafından otomatik olarak değiştirilebilir. Makinedeki DDNS ayarlarını etkinleştirin, ardından makinenin ana bilgisayar adını kullanarak bağlanın. Veya DHCP sunucusuna statik bir IP adresi belirleyin.

- HTTP bağlantı noktası devre dışıysa, makinenin URL'sini kullanarak makineyle bağlantı sağlanamaz. Bu makinede SSL ayarı etkinleştirilmelidir. Ayrıntılı bilgi için ağ yöneticinize danışın.

- SSL şifreleme protokolünü kullanırken, "https://(makinenin IP adresi veya ana bilgisayar adı)/" ifadesini girin.

- Internet Explorer bilgisayarınızda kurulu olmalıdır. Mevcut olan en son sürümü kullanın. Internet Explorer 6.0 veya üstünü kullanmanızı öneririz.

- Firefox kullanıyorken, yazı karakterleri ve renkler farklı olabilir veya tabloların şekilleri bozuk görünebilir.

- Windows Server 2003/2003 R2 altında IPv6 protokolüyle bir ana bilgisayar adı kullanıyorken, harici bir DNS sunucusu kullanarak ana bilgisayar adı çözümleme işlemi gerçekleştirin. Ana dosya kullanılamaz.

- Web Image Monitor altında JAWS 7.0 kullanmak için, Windows OS ve Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 veya daha üst sürümünü kullanıyor olmanız gerekir.

İlgili konular

Üst Sayfayı Görüntüleme
Kullanıcı Kimlik Doğrulama Ayarlandığında
Menü ve Mod Hakkında
Yönetici Modunda Erişim
Ayar Öğeleri Listesi
Görüntüleme Web Image Monitor Yardım