KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Düzenle

Bu bölüm Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri altındaki Düzenle menüsünde kullanıcı araçlarını açıklar.

Varsayılan ayarlar koyu yazı tipinde gösterilir.

Rakam tuşlarıyla ciltleme kenar boşluğunun genişliğini aşağıdaki gibi girin:

- Metrik sürüm: 030 mm (1 mm'lik dilimlerle)

- İnç versiyonu: 0"1.2" (0.1 inç'lik dilimlerle)

Rakam tuşlarını kullanarak silinen kenar boşluğunun genişliğini aşağıdaki şekilde girin:

- Metrik sürüm: 299 mm (1 mm'lik dilimlerle)

- İnç sürümü: 0.1"3.9" (0.1 inç'lik dilimlerle)

Sabit ve kesik çizgileri belirtirken ayrılma çizgisinin genişliği olarak yaklaşık 1.5 mm (0.06")'lik bir resim görüntülenmeyecektir.

Ön Kenar Boşluğu: Sol / Sağ

Kenar Boşluğu Ayarı modunda kopyaların ön tarafındaki sol ve sağ kenar boşluklarını belirtin.

Varsayılan ayar Sol, 5 mm (Metrik versiyon) / Sol, 0.2" (inç versiyonu)dir.

Arka Kenar Boşluğu: Sol / Sağ

Kenar Boşluğu Ayarı modunda kopyaların arka tarafındaki sol ve sağ kenar boşluklarını belirtin.

Varsayılan ayar Sağ, 5 mm (Metrik versiyon) / Sağ, 0.2" (inç versiyonu)dir.

Ön Kenar Boşluğu: Üst / Alt

Kenar Boşluğu Ayarı modunda kopyaların ön tarafındaki alt kenar boşluklarını belirtin.

Varsayılan ayar Ü / A: 0 mm (Metrik versiyon) / Ü / A: 0.0" (inç versiyonu)dır.

Arka Kenar Boşluğu: Üst/Alt

Kenar Boşluğu Ayarı modunda kopyaların arka tarafındaki alt kenar boşluklarını belirtin.

Varsayılan ayar Ü / A: 0 mm (Metrik versiyon) / Ü / A: 0.0" (inç versiyonu)dır.

1 Taraflı 2 Taraflı Otomatik Kenar Boşluğu: ÜÜ

1 taraflıdan 2 taraflıya Dubleks modunda, arka taraftaki kenar boşluklarını belirtebilirsiniz.

Kenar boşluğu "Arka Kenar Boşluğu: Sol/Sağ" ile aynı değere ayarlanmıştır.

Varsayılan ayar Sağ, 5 mm (Metrik versiyon) / Sağ, 0.2" (inç versiyonu)dir.

1 Taraflı 2 Taraflı Otomatik Kenar Boşluğu: ÜA

1 taraflıdan 2 taraflıya Dubleks modunda, arka taraftaki kenar boşluklarını belirtebilirsiniz.

"Arka Kenar Boşluğu: Üst/Alt" için ayarlanan değer kullanılır.

Varsayılan ayar Ü / A: 0 mm (Metrik versiyon) / Ü / A: 0.0" (inç versiyonu)dır.

Sınır Çizgisi Genişliğini Sil

Bu işlevi kullanarak silinen kenar boşluklarının genişliğini belirleyin.

Varsayılan ayar 10 mm (Metrik versiyon) / 0.4" (İnç versiyonu)tür.

Kombinede Orijinal Gölgesini Sil

Kombine modunda, her bir orijinalin dört kenarında da 3 mm, 0,1 inç ciltleme boşluğunu silip silmeyeceğinizi belirtebilirsiniz.

Varsayılan ayar Açıktır.

Orta Genişliği Sil

Bu işlev ile silinen orta kenar boşluklarının genişliğini belirleyebilirsiniz.

Varsayılan ayar 10 mm (Metrik versiyon) / 0.4" (İnç versiyonu)tür.

Kombinede Ön Kapak Kopyalama

Ön Kapak modunu seçtiğinizde ön kapak sayfasında kombine bir kopya yapabilirsiniz.

Varsayılan ayar Birleştir'dir.

Kombinede Kopyalama Sırası

Soldan Sağa ya da Üstten Aşağıya olarak Kombine modunda kopya sırasını tanımlayabilirsiniz.

Varsayılan ayar Soldan Sağadır.

Yön: Kitapçık, Dergi

Kitapçık veya Dergi modunu kullanarak yapılan kopyaların açılış yönünü seçin.

Varsayılan ayarSola Açtır.

Atama Sayfasına Kombinede Kopyala

Ata/Bölüm modunda yerleştirilen ara sayfalarda kombine bir kopya yapabilirsiniz.

Varsayılan ayar Birleştir'dir.

Görüntü Tekrarı Ayrım Çizgisi

Görüntü Tekrarı işlevinde kullanılan bir ayırma hattı ve rengini seçebilirsiniz: Yok, Katı, Kırık A, Kırık B ya da Kırpma İmleri.

- Yok

- Katı

- Kırık A

- Kırık B

- Kırpma İmleri

Varsayılan ayar Yoktur.

[Yok] seçerken ayrım çizgisi rengi belirtilemez.

"Siyah & Beyaz"da, yazdırma siyah renkte yapılacaktır.

Katı veya kırık çizgilerin seçimi ayrım çizgisi boyunca yaklaşık 1.5 mm (0.06") genişliğinde bir boşluk alanı oluşturabilir.

Çift Kopyalama Ayrım Çizgisi

Çift Kopya işlevinde kullanılan bir ayırma hattını ve rengini seçebilirsiniz: Yok, Katı, Kırık A, Kırık B ya da Kırpma İmleri.

- Yok

- Katı

- Kırık A

- Kırık B

- Kırpma İmleri

Varsayılan ayar Yoktur.

[Yok] seçerken ayrım çizgisi rengi belirtilemez.

"Siyah & Beyaz"da, yazdırma siyah renkte yapılacaktır.

Katı veya kırık çizgilerin seçimi ayrım çizgisi boyunca yaklaşık 1.5 mm (0.06") genişliğinde bir boşluk alanı oluşturabilir.

Kombinede Ayrım Çizgisi

Birleştir işlevinde kullanılan bir ayırma hattını ve rengini seçebilirsiniz: Yok, Katı, Kırık A, Kırık B ya da Kırpma İmleri.

- Yok

- Katı

- Kırık A

- Kırık B

- Kırpma İmleri

Varsayılan ayar Yoktur.

[Yok] seçerken ayrım çizgisi rengi belirtilemez.

"Siyah & Beyaz"da, yazdırma siyah renkte yapılacaktır.

Katı veya kırık çizgilerin seçimi ayrım çizgisi boyunca yaklaşık 1.5 mm (0.06") genişliğinde bir boşluk alanı oluşturabilir.

- Kullanıcı Araçlarına Erişim