| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Ata

Orijinalin belirli sayfalarının atanan sayfalara kopyalanması veya belirtilen her sayfa için bir atama sayfası eklemek için bu işlevi kullanın.

- Kopyala

- Boş

- Bu işlevi kullanmadan önce Kullanıcı Araçları'ndaki Ara Sayfa altında ara sayfalar için kaseti seçin. Ayrıntılar için bkz., Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Bypass tepsisini Ana Sayfa Kaseti gibi belirtemezsiniz.

- Sistem Ayarlarında Atama Sayfası 1 Kaseti veya Atama Sayfası 2 Kaseti için Kapak Takma'yı seçtiyseniz atama sayfalarına kopyalayamazsınız.

1. [Kapak/Ara Sayfa] öğesine basın.

2. [Ata / Bölüm] öğesine basın.

3. [Ata: Kopya] veya [Ata: Boş] öğesine basın.

4. Bölüm numarasını seçmek için tuşa basın.

   11 ve 20 (bölüm) arasında bir sayfa seçmek için [11-20] öğesine basın.

5. Atama sayfaları kağıdını içeren atama sayfası kasetini seçin.

6. Sayı tuşlarıyla, bölümün ilk sayfasının sayfa konumunu girin ve daha sonra [] tuşuna basın.

7. Başka bir sayfa konumu belirlemek için adımlar 4 ila 7'yi tekrar edin.

   20'ye kadar konum belirtilebilir.

8. Orijinalleri kopyalamak için kağıtları içeren sayfa kasetini seçin.

9. Tüm ayarları yaptıktan sonra, [OK] öğesine iki kez basın.

- Girdiğiniz değeri değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz tuşa basın ve yeni bir değer girin.

- Atama sayfalarını bypass tepsisine yerleştirirken ana sayfalarla aynı boyut ve yönde olmalıdır.

- Kombine (1 Taraflı 2 Taraflı) seçildiğinde, belirtilen sayfalar, Bölümler modunda olduğu gibi daima kopyaların önüne kopyalanacaktır.