| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Doğrusal Boyut Büyütme (mm)

Orijinal ve kopya görüntünün yatay ve dikey uzunluklarını belirtin.

Kopyalar farklı çoğaltma oranlarında dikey ve yatay olarak küçültülüp büyütülebilir.

1. Yatay orijinal boyutu: A mm (inç)

2. Dikey orijinal boyutu: B mm (inç)

3. Yatay kopya boyutu: a mm (inç)

4. Dikey kopya boyutu: b mm (inç)

"A" ile "a"yı ve "B" ile "b"yi kıyaslayarak orijinal ve kopyanın uzunluklarını ölçüp belirleyin.

1. [Küçült / Büyüt] öğesine basın.

2. [Yönsel Büyütme mm].

3. Sayı tuşlarıyla orijinalin yatay boyutunu girin ve daha sonra [] öğesine basın.

   1 mm (0,1 inç)'lik dilimlerle 1 ile 999 mm (0,1 ile 99,9 inç) arasında boyutlar girebilirsiniz.

4. Sayı tuşlarıyla kopyanın yatay boyutunu girin ve daha sonra [] öğesine basın.

5. Sayı tuşlarıyla orijinalin dikey boyutunu girin ve daha sonra [] öğesine basın.

6. Sayı tuşlarıyla kopyanın dikey boyutunu girin ve daha sonra [] öğesine basın.

7. İki kez [OK] öğesine basın.

- Girdiğiniz değeri değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz tuşa basın ve yeni bir değer girin.

- Belirleyebileceğiniz çoğaltma oranı %25 - 400'dür.

- Mm (inç) cinsinden boyut girerken, hesaplanan oran maksimum oranın üstündeyse ya da minimum oranın altındaysa, oran otomatik olarak kullanılabilir aralığa ayarlanır. Buna rağmen, bazı oranlarla, görüntünün bir kısmı kopyalanamayabilir veya kopyaların üzerinde kenar boşlukları görünebilir.