KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# SUB Kodu İletimi

SUB Kod İletimi'ni gerçekleştirmek için bu işlevi etkinleştirin.

- Bu işlev İnternet Faksı, e-posta iletimi ve klasör iletimi ile birlikte kullanılamaz.

- SUB Kodu İletimini yapabilmek için SUB Kodu önceden [Gelş. Öz.] öğesinde, Adres Defterinde veya Keystroke Programlarında ayarlanmalıdır. "SUB Kodu İletimi" açık olarak ayarlansa bile SUB Kodu belirlenen hedefe eklenmezse iletim standart faks modundadır.

- Adres Defterinden kayıtlı SUB Kodu olan bir hedef seçtiğinizde "SUB Kodu İletimi" kapalı olarak ayarlanmışsa SUB Kodu eklenmez ve iletim, standart faks modundadır.

Orijinali yerleştirip ihtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını seçin.

[İletim Modu] öğesine basın.

[Seçenek Ayarı] öğesini seçin.

Vurgulamak için [SUB Kodu İletimi] öğesine basın.

SUB Kodu İletimini iptal etmek için tekrar [SUB Kodu İletimi] öğesine basın.

[OK] tuşuna iki kez basın.

Hedefi belirleyip [Başlat] tuşuna basın.

- SUB Kodlarının belirlenmesi hakkında ayrıntılar için aşağıdakilere bakınız:

  - "Gelş. Öz." öğesinde SUB Kodlarını belirlemek için bkz. "İletim için SUB Kodlarının Ayarlanması".

  - SUB Kodlarını Adres Defterine kayıt için, bkz. "Faks/Tarayıcı İşlevlerine ilişkin Adres ve Kullanıcının Kaydedilmesi", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

  - SUB Kodlarını Keystroke Programlarına kayıt için bkz. "Keystroke Programlarının Kaydedilmesi ve Değiştirilmesi".

- Bu işlev için Hızlı İşlem tuşlarından birini işlemlere programlayabilirsiniz. Hızlı İşlem tuşunun kullanılması 2, 3 ve 5. adımları atlamanıza olanak tanır. Hızlı İşlem Tuşu hakkında ayrıntılar için bkz. "Genel Ayarlar".

- İletim için SUB Kodlarının Ayarlanması

- Genel Ayarlar

- Keystroke Programlarının Kaydedilmesi ve Değiştirilmesi