| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Windows Vista

- Bir yazıcı kurulumu gerçekleştirmek için, hesabınızın Yazıcıları Yönetme izni olmalıdır. Yönetici veya Power Users grup üyesi olarak oturum açın.

1. [Başlat] menüsünde, [Denetim Masası] öğesine tıklayın.

2. "Donanım ve Ses" alanında, [Yazıcılar] öğesine tıklayın.

3. Pencerenin üst kısmında, [Bir yazıcı ekle] öğesine tıklayın.

4. [Yazıcı Ekle] penceresinde, [Bir ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle] ve ardından [İleri] öğesine tıklayın.

   Bilgisayar, mevcut Bluetooth cihazlarını aramaya başlar.

5. Bulunan cihazlar listesinden, kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve ardından [İleri >] öğesine tıklayın.

   Sadece Bluetooth yazıcılar değil bulunan tüm kablosuz yazıcılar da bulunan yazıcılar listesinde görünür.

   Seçtiğiniz yazıcının bir Bluetooth yazıcı olduğundan emin olun.

6. Bu makineyle birlikte verilen CD-ROM'u bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın ve ardından [Yeni Donanım Bulundu] ekranında [Sürücü yazılımı için bilgisayarımı ara (gelişmiş)] öğesine tıklayın.

7. [Yeni Donanım Bulundu] penceresinde, kullanmak istediğiniz yazıcı sürücüsünü seçin ve ardından [İleri] öğesine tıklayın.

   Yazıcı sürücüsü kurulumu başlar.

8. [Windows Güvenliği] penceresi görünürse, [Yine de bu sürücü yazılımını kur] öğesine tıklayın.

9. [Kapat] seçeneğine tıklayın.

10. Yazıcı adını değiştirmek istiyorsanız, yeni adı [Yazıcı Adı Ayarları] penceresine girin.

11. Bir test sayfası yazdırmak istiyorsanız, "Test Baskısı" sayfasındaki [Test sayfası yazdırma] öğesine tıklayın.

    Aksi halde, [Bitir] öğesine tıklayın.

- Test sayfası yazdırıyorsanız, bunu kontrol ettikten sonra test baskısı penceresini kapatmak için [Kapat] öğesine tıklayın.

- Test sayfasında bir sorun varsa, test baskısı penceresinde [Yazıcı Sorunlarının Giderilmesi] öğesine tıklayın.