| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# ADF ile uyumlu olmayan orijinaller

Uygun olmayan orijinallerin ADF'ye yerleştirilmesi, kağıt sıkışmasına, koyu çizgilere veya orijinallerde hasara yol açabilir.

Bunun yerine, aşağıdaki türden orijinalleri şaryo camına yerleştirin.

- "Önerilen Orijinallerin Boyutları ve Ağırlıkları" bölümünde belirtilenin dışındaki orijinaller

- Zımbalanmış veya ataşlanmış orijinaller

- Delikli veya yırtılmış orijinaller

- Kıvrılmış, katlanmış veya kırışmış orijinaller

- Yapıştırılmış orijinaller

- Thermal faks kağıdı, kuşe kağıt, alüminyum folyo, karbon kağıdı veya iletken kağıt gibi kaplamalı orijinaller

- Delikli bölme çizgisi olan orijinaller

- Endeksli, etiketli veya başka çıkıntıları olan orijinaller

- Yarı saydam kağıt gibi yapışkan orijinaller

- İnce veya çok esnek orijinaller

- Kartpostallar gibi kalın orijinaller

- Kitaplar gibi ayrılamayan orijinaller

- OHP şeffafları veya yarı saydam kağıt gibi saydam orijinaller

- Mürekkebi veya daksili kurumamış orijinaller

- Kurşun kalem veya benzeri gereçle yazılmış orijinaller kirlenebilir.