| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Otomatik Renk Ayarı

Bu bölüm Otomatik Renk Ayarını tanımlar.

1. [Kullanıcı Araçları / Sayaç] tuşuna basın.

2. [Bakım] tuşuna basın.

3. [Oto. Renk Kalibrasyonu] tuşuna basın.

4. [Başlat] tuşuna basın.

   Kopyalama işlevi menüsünden otomatik renk kalibrasyonu işlemini uyguladığınızda, Fotokopi İşlevi altındaki [Başlat] tuşuna basın. Otomatik renk ayarını yazıcı işlevi menüsünden uyguladığınızda, Yazıcı İşlevi menüsündeki [Başlat] tuşuna basın.

5. [Yazdırmayı Başlat] tuşuna basın, bir test deseni yazdırılır.

   - Fotokopi İşlevi

   - Yazıcı İşlevi

     Otomatik renk ayarını yazıcı işlevinden yaparken, [Test Deseni 1 (600 600 dpi)], [Test Deseni 2 (1800 600 dpi)], [Test Deseni 3 (9000 600 dpi)], or [Test Deseni 4 (1200 1200 dpi)] test desenlerinden birini seçin ve sonra [Yazırmayı Başlat]a basın.

6. Test desenini şaryo camı üzerine yerleştirin ve [Taramayı Başlat] tuşuna basın.

   `"Taranıyor...Lütfen bekleyin."` iletisi ekrandan kaybolduktan sonra, görüntü düzelir.

- ADF'de ayarlanmış ise, test deseni okunmaz.

- Test deseni A4, 81/2 11 sayfa boyutunda yazdırılacaktır. Eğer A4 mevcut değilse, A3 veya B4 JIS (Japon Endüstri Standardı) kullanılacaktır. Kağıt kasetinde kağıt yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

- Test desenini aşağıda gösterildiği şekilde ayarlayın:

- Test desenini şaryo camı üzerinde ayarladığınızdan emin olun ve daha sonra test deseni ile aynı boyutlara sahip 2 veya 3 beyaz sayfayı da test deseninin üzerine yerleştirin.