KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# İnternet üzerinden Faks İletimi ve Alımı

LAN ve İnternet üzerinden faks gönderebilir ve alabilirsiniz.

E-posta İletimi

Bu makine, taranan doküman görüntülerini e-posta formatına çevirir ve İnternet üzerinden bu veriyi iletir ve alır.

- Bir doküman göndermek için, hedef telefon numarasını çevirmek yerine bir e-posta adresi belirtin (İnternet Faksı ve E-posta İletimi).

- Bu makine, İnternet Faksı aracılığıyla veya bilgisayarlardan e-posta iletilerini alabilir (İnternet Faksı Alımı ve Postayı Yazdır).

- E-posta adresine sahip olan İnternet Faksına uyumlu makineler ve bilgisayarlar, İnternet Faksı aracılığıyla e-posta mesajları alabilir.

IP-Faksı

IP-Faksı işlevi, TCP/IP ağı aracılığıyla iki faks arasında doğrudan doküman gönderir ve alır.

- Doküman göndermek için, faks numarası yerine bir IP adresi veya host adı belirtin (IP-Faksı İletimi).

- Bu makine, İnternet Faksı aracılığıyla doküman alabilir (IP-Faksı Alımı).

- VoIP ağ geçidi kullanarak, bu makine, halka açık anahtarlı telefon ağına (PSTN) bağlı G3 fakslarına gönderme yapabilir.

- Ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. Genel Ayarlar Rehberi.

- İnternet üzerinden doküman iletme ve alma hakkındaki ayrıntılar için, bkz. Faks Referansı.