KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Manüel Arama

Harici telefonun ahizesini kaldırın ve numarayı çevirin. Diğer uçta bir ses duyarsanız, konuşmanıza normal biçimde devam edin.

- Harici telefon gereklidir.

- Bu işlev isteğe bağlı ekstra G3 hattı, İnternet Faksı, IP-Faks ve e-posta/klasör hedeflerine iletim için kullanılamaz.

Orijinali yerleştirip ihtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını seçin.

Ahizeyi kaldırın.

Çevir sesi duyacaksınız.

Arayın.

Makine hemen hedefi arar.

Bir hata yaparsanız ahizeyi yerine yerleştirin ve 2. adımdan itibaren tekrar deneyin.

Hat bağlandığında ve tiz bir ton duyduğunuzda [Başlat] tuşuna basarak faks dokümanınızı gönderin.

Bir ses duyarsanız alıcıya faks dokümanı göndermek istediğinizi söyleyin (faks moduna geçmelerini isteyin).

İletim başlar.

Ahizeyi yerleştirin.

Bir iletimi iptal etmek isterseniz [Sil/Durdur] tuşuna basıp orijinalleri çıkartın.

İletimin ardından bekleme ekranı görüntülenir.

- Adres Defterinden bir hedef seçmek için, bkz. "Hedefleri Belirtmek için Adres Defterini Kullanma".

- Ana güç düğmesi açık olsa bile işlem anahtarı kapalıysa, yalnızca harici telefonun ahizesini kullanarak makineyi çalıştıramazsınız. Önce makineyi açmak için işlem anahtarına basmanız gerekir.

- Hedefleri Belirtmek için Adres Defterini Kullanma