| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# autonet

Autonet parametrelerini yapılandırmak için "autonet" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

Aşağıdaki komut geçerli AutoNet ayarlarını görüntüler:

`msh> autonet`

Yapılandırma

AutoNet ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

`msh> autonet {on|off}`

- {on} "aktif" ve {off} "pasif" anlamına gelir.

Geçerli arayüz önceliği yapılandırma ekranı

`msh> autonet priority`

Arayüz önceliği yapılandırma

`msh> autonet priority “interface_name”`

- Arayüzün AutoNet parametresine öncelik verebilirsiniz.

- Öncelik ayarları birden fazla arayüz kurulu olduğunda kullanılır.

- wlan yalnızca IEEE 802.11 arayüzü kurulu olduğunda belirtilebilir.

Arayüz | Arayüz yapılandırıldı
--- | ---
ether | Ethernet arayüzü
wlan | IEEE 802.11 arayüzü

- Bir arayüz seçilmezse, geçerli arayüz bağlantı ayarları etkin olarak kalır.

- AutoNet hakkında ayrıntılar için, autonet parametrelerine başvurun.