KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kapalı Ağ

İletim yalnızca hedefin Kapalı Ağ Kodu'nun sizinkiyle aynı olması durumunda gerçekleşecektir.

Bu işlev, bilgileri yanlış yerlere göndermenizi engelleyebilir.

- Bir Kapalı Ağ Kodunu önceden Faks Özellikleri altındaki Kapalı Ağ Kodunu Programla öğesini kullanarak kaydetmeniz gerekir. Programlama yöntemi hakkında ayrıntılar için, bkz. "Başlangıç Ayarları".

- Bu işlev İnternet Faksı, e-posta iletimi ve klasör iletimi ile birlikte kullanılamaz.

Orijinali yerleştirip ihtiyaç duyduğunuz tarama ayarlarını seçin.

[İletim Modu] öğesine basın.

[Seçenek Ayarı] öğesini seçin.

Vurgulamak üzere [Kapalı Ağ] öğesine basın.

Bir Kapalı Ağ İletimini iptal etmek için tekrar [Kapalı Ağ] öğesine basın.

[OK] tuşuna iki kez basın.

Hedefi belirleyip [Başlat] tuşuna basın.

- Bu işlev için Hızlı İşlem tuşlarından birini işlemlere programlayabilirsiniz. Hızlı İşlem tuşunun kullanılması 2, 3 ve 5. adımları atlamanıza olanak tanır. Hızlı İşlem Tuşu hakkında ayrıntılar için bkz. "Genel Ayarlar".

- Genel Ayarlar

- Başlangıç Ayarları