KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Yönü-Sabitlenmiş ya da İki Taraflı Kağıt

Bu bölüm, yönü ve baskı tarafı değiştirilmez olan kağıda nasıl yazdırılabileceğini açıklamaktadır (örneğin, antetli kağıt).

Makinenin yönü-sabit kağıda (antetli veya sürekli kağıt) baskı yapmasını sağlamak için aşağıda gösterilen ayarları ve kağıt yönlerini kullanın. Yazıcı ayarlarında [Antetli Kağıt Ayarı] için [Oto. Algıla] veya [Açık (Her Zaman)] seçeneğini belirleyin ve ardından orijinal ile kağıdı gösterildiği gibi yerleştirin. Antetli kağıt baskı ayarları hakkında bilg için bkz. "Sistem".

Kağıt Yönü | Kağıt Kasetleri 1-4 | Çoklu Bypass tepsisi Büyük Kapasiteli Kaset
--- | --- | ---
Antet Ayarı [Açık] | Antet Ayarı [Kapalı] | Antet Ayarı [Açık] | Antet Ayarı [Kapalı]
1-taraflı baskı |  |  |  |
2-taraflı baskı |  |  |  |
1-taraflı baskı |  |  |  |
2-taraflı baskı |  |  |  |

- Çoklu bypass tepsisinden beslenen kağıt üzerine 2 taraflı (dubleks) baskı yapamazsınız.

- [Antetli Kağıt Ayarı], [Açık (Her Zaman)] olarak ayarlandığında, RPCS yazıcı sürücüsü ayarlarında kağıt tipi olarak [Antet] seçeneğini belirlemelisiniz.

- Bir kopyalama işi sırasında 1-taraflıdan 2-taraflı (dubleks) baskıya değişim yaparsanız, değişimden sonraki tüm sayfalar 2-taraflı olarak yazdırılacaktır. Kalan setleri 1-taraflı olarak yazdırmak istiyorsanız, dubleks baskı için kullanılmayan bir kağıt kasedini belileyin. Ayrıntılar için, bkz. yazıcı sürücüsü Yardımı.

- Sistem