| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Bir Şifre Belirleme

Bir şifre belirlemek üzere aşağıdaki prosedürü takip edin.

1. SmartDeviceMonitor for Admin'i başlatın.

2. [Group] menüsünden, [Search Device]öğesini seçin, ardından [IPv4], [IPX/SPX] veya [IPv4 SNMPv3]'e tıklayın.

   Seçili protokolü kullanan makinelerin bir listesi görüntülenir.

   Konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz makinenin protokolünü seçin.

   IPv4 SNMPv3 kullanıyorsanız, kullanıcı kimlik doğrulamayı girin.

3. Listeden, konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz bir makine seçin.

4. [Tools] menüsünden, [NIB Setup Tool]'a tıklayın.

   Bir Ağ tarayıcı açılır ve Web Image Monitor yöneticisinin oturum açma kullanıcı adı ve şifresini girmesi için bir iletişim kutusu görüntülenir.

   Ağ arayüz kartı varsayılan moddayken NIB Setup Tool başlar. Ekrandaki talimatları takip edin.

5. Oturum açma kullanıcı adını ve şifreyi girin ve ardından [Oturum Aç]'a tıklayın.

   Kullanıcı adı ve parolasına ilişkin ayrıntılı bilgi almak için, ağ yöneticinize başvurun.

6. [Konfigürasyon] öğesine tıklayın.

7. [Device Settings] kısmındaki [Programla/Yönetici Değiştir] öğesine tıklayın, ardından ayarları değiştirin.

8. [OK]'e tıklayın.

9. [Oturumu Kapat]'a tıklayın.

10. Web Image Monitor uygulamasından çıkın.

11. SmartDeviceMonitor for Admin'den çıkın.

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.