| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Quick Install

Windows 2000 / XP / Vista ve Windows Server 2003 / 2003 R2 kullanıcıları bu yazılımı verilen CD-ROM'u kullanarak kolayca kurabilir.

Hızlı Kurulum seçeneğini kullanarak PCL yazıcısı sürücüsü ve/veya RPCS yazıcısı sürücüsü, DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client uygulaması ağ ortamında kurulur ve TCP/IP portu ayarlanır.

- Windows 2000 / XP / Vista ve Windows Server 2003 / 2003 R2 altında yazıcı sürücüsünü kurmak için, Yazıcıları Yönetme iznine sahip bir hesabınız olmalıdır. Yönetici olarak Oturum açın.

- USB kullanarak bağlanıyorsanız, "USB Kullanarak Yazıcı Sürüsünü Kurmak" bölümüne bakın ve yazıcı sürücüsünü kurun.

1. Şu anda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.

2. CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

   Kurulum başlar.

3. Bir arayüz dili seçin ve ardından [OK] tuşuna tıklayın.

   Varsayılan arayüz dili İngilizce'dir.

4. [Quick Install]'a tıklayın.

   Yazılım lisans sözleşmesi [Lisans Sözleşmesi] iletişim kutusunda görünür.

5. Anlaşmayı okuduktan sonra, [Anlaşmayı kabul ediyorum.]'u tıklayın ve [Sonra >] öğesine tıklayın.

6. [Yazıcı Seç] iletişim kutusundan kullanmak istediğiniz makine modelini seçin.

   TCP/IP yoluyla ağ bağlantısı için, IP adresi [Bağlan] içinde gösterilen makineyi seçin.

   Paralel port, yazıcı portu [Bağlan] içinde gösterilen makineyi seçin.

7. [Kur]'a tıklayın.

   Yazıcı sürücüsü kurulumu başlar.

8. [Sonlandır] öğesine tıklayın.

   Bilgisayarın yeniden başlatılması ile ilgili bir mesaj görünür. Kurulumu tamamlamak için bilgisayarı yeniden başlatın.

9. Kurucunun ilk iletişim kutusunda [Çıkış] tuşuna tıklayın ve daha sonra CD-ROM'u çıkartın.

- Seçili yazılımın kurulumunu durdurmak için, kurulum tamamlanmadan önce [İptal] öğesine tıklayın.

- Auto Run işlevi belirli işletim sistemi ayarlarıyla çalışmayabilir. Böyle bir durumda, CD-RM kök dizininde bulunan "Setup.exe" dosyasını çalıştırın.

- TCP/IP kullanırken, SmartDeviceMonitor for Client programını kurmak için IP adresi [Bağlan] içinde gösterilen makineyi seçin.

- Makine ile bilgisayar arasında paralel bağlantı yoluyla çift yönlü iletişim etkin kılınmadığı sürece Quick Install kullanılamaz. Ayrıntılar için, bkz. "Yazıcı için Seçenek Ayarlarını Yapmak".

- USB Kullanarak Yazıcı Sürücüsünü Kurmak

- Yazıcı için Seçenek Ayarlarını Yapmak