| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Öncelikli kasetleri ayarlama

Birden çok kasete yüklenen aynı boyuttaki kâğıtlar sayesinde, makinenin bir kaseti bir işlev için başka bir kaseti de başka bir işlev için kullanmasını sağlayabilirsiniz

Örneğin, kopyalama yaparken tepsi 1 e beyaz A4 kağıdı ve alınan faksları yazdırırken tepsi 2 ye sarı A4 kağıdı kullanmak için yükleyebilirsiniz. Bu sayede, hangi maksatlı kağıdın çıktığını kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Bu ayarı “Sistem Ayarları” içinde “Kağıt Tepsi Önceliği: Faks” altından yapabilirsiniz. Bkz. “Sistem Ayarları”, Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Öncelikli kasetten farklı boyutta bir doküman alındığında, alınan doküman ile aynı boyutta kâğıt bulunan kaset kullanılır.