KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Rapor

Bu bölümde Rapor'da yazdırılan öğeler açıklanmaktadır.

1. Yazdırma tarihi

   Raporun yazdırıldığı tarihi ve saati gösterir.

2. Programlanmış Faks Başlığı

   Yazdırma için programlanan gönderen adını gösterir.

3. Tarih

   İletim veya alım tarihini gösterir.

4. Saat

   İletim veya alımın başlangıç saatini gösterir.

5. Diğer taraf

   - Faks hedefleri için

     Diğer tarafın programladığı adı (ekran için) gösterir.

     Ad (ekran için) programlanmamışsa programlanan faks numarasını göster.

     Diğer taraf adı veya faks numarasını programlamadıysa, iletimler için, hedef listesinde programlanmış bir faks numarası veya adı girdisi gösterilir.

   - İnternet Faksı/e-posta hedefleri için

     İletim anında, hedef listesinde programlanan e-posta adresini veya adını gösterir. Alım sırasında gönderenin e-posta adresini gösterir.

     İletimin yayımlanması sırasında, hedefin e-posta adresleri veya adlarından sonra hedef sayısı da gösterilir.

     Dokümanlar bilgisayardan makineye iletildiğinde "--LAN-Fax -->" görüntülenir. Dokümanların alıcıya gönderildiğini kontrol etmek için aynı Dosya Numarasını onaylayın.

   - IP-Faks hedefleri için

     Hedef listesinde programlanan IP-Faks hedefi veya adını gösterir. Faks hedefi ayrıntıları alım ekranında görüntülenir.

   - Klasör hedefleri için

     Hedef listesinde programlanan adı gösterir.

6. İletişim modu

   - Faks iletim ve alımları için

     Hat türünden sonra giden fakslar için "T" ve gelen fakslar için "R" ile iletişim modu, alfabetik harflerle veya sembollerle görüntülenir. İsteğe bağlı ekstra G3 arayüz birimi kuruluysa "G3-1", "G3-2" veya "G3-3" görüntülenir.

   - İnternet Faksı/e-posta iletim ve alımları için

     (e-posta işareti) öğesinden sonra giden e-posta için "T" veya gelen e-posta için "R" ve iletişim modu, alfabetik harfler veya semboller olarak görüntülenir. İnternet Faksı hedeflerinden gönderilen dokümanlar İnternet Faksı tarafından ve e-posta hedeflerinden gönderilen dokümanlar Yazdırılacak Posta tarafından alınır. "Q", "İletim Modu" öğesinde Alım Bildiriminin ayarlandığı giden e-postaları gösterirken "A" alım bildirimi e-postasını gösterir.

   - IP-Faks iletim ve alımları için

     (IP-Faks işareti) öğesinden sonra giden fakslar için "T" veya gelen fakslar için "R" ve iletişim modu, alfabetik harfler veya semboller olarak görüntülenir.

   - Klasör hedefleri için

     (klasör işareti) öğesinden sonra giden fakslar için "T", iletişim modu alfabetik harfler veya semboller olarak görüntülenir.

7. İletişim süresi

   İletim ve alımlar için geçen süreyi gösterir.

8. Sayfa sayısı

   İletilen veya alınan sayfa sayısını gösterir.

9. İletişim sonucu

   İletim veya alımların sonucunu gösterir.

   OK: Tüm sayfalar düzgün şekilde iletilmiş veya alınmıştır. "İletim Modu" öğesinde Alım Bildirimi etkinleştirildiğinde Alım Bildiriminin alındığı gösterilir. Alınıp yönlendirilen dokümanların sonuçlarının önünde "" yer alır.

   --: İnternet Faksı veya e-posta dokümanı, bu makinede programlanan posta sunucusuna gönderilmiştir. (Ancak bu, e-postanın teslim edildiği anlamına gelmez.) LAN-Faks kullanırken bilgisayardan bu makineye iletişim sonuçları gösterilir.

   E: İletişim hatası oluştu.

   D: İletişim sırasında güç kesildi. Tüm faks dokümanları aktarılamadı.

10. Kullanıcı adı

    Gönderenin adını gösterir.

11. Dosya numarası

    Dosya yönetim numarasını gösterir.

- Yazdırılacak Posta alımında gerçek sayfa/çözünürlük ne olursa olsun "P.1" her zaman sayfa sayısı sütununda ve Standart çözünürlüğü gösteren "S" her zaman iletişim modu sütununda yazdırılır.

- Hedef listesinde programlanan bir faks numarasına veya ada öncelik vermek için servis temsilciniz ile irtibat kurun.