KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# NetWare Yazıcı Sunucusu/Uzak Yazıcı olarak kullanmak

Burada NetWare istemcisi olarak kullanılan Windows bilgisayarın nasıl ayarlanacağı anlatılmaktadır.

- Windows 2000/XP/Vista ve Windows Server 2003/2003 R2 altında bu yazıcı sürücüsünü kurmak için, Yazıcıları Yönetme iznine sahip bir hesabınız olmalıdır. Yönetici veya Yetkili Kullanıcılar grubu üyesi olarak oturum açın.

- IPv6 ortamında, NetWare sunucuları kullanılamaz.

Aşağıdaki açıklamada, Netware Client yazılımının istemci bilgisayarda yüklendiği ve NetWare sunucu ortamının doğru bir şekilde kurulduğu kabul edilir. Bu prosedürü uygulamadan önce gerekli tüm istemci uygulamalarını kurun.

NetWare dosya sunucusunda oturum açarken yazıcı sürücüsünü ayarlayın.

Örnekte aşağıdaki değerler kullanılmıştır:

- İşletim sistemi: Windows 98

- NetWare sürümü: 4.1

- Dosya sunucusunun adı: CAREE

- Sıra adı: R-QUEUE

CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

Kurulum başlar.

Auto Run işlevi belirli işletim sistemi ayarlarıyla çalışmayabilir. Bu durumda, CD-ROM kök dizinindeki "Setup.exe" dosyasını çalıştırın.

Bir arayüz dili seçin ve ardından [OK] tuşuna tıklayın.

Varsayılan arayüz dili İngilizce'dir.

[PCL/RPCS Yazıcısı Sürücüleri] öğesine tıklayın.

Yazılım lisans sözleşmesi [Lisans Sözleşmesi] iletişim kutusunda görünür.

Anlaşmayı okuduktan sonra, [Anlaşmayı kabul ediyorum.]'u tıklayın ve [Sonra >] öğesine tıklayın.

Kullanmak istediğiniz yazıcı sürücüsünü [Program Seçiniz] iletişim kutusundan seçin.

Birkaç yazıcı sürücüsünü seçebilirsiniz.

[Sonra >] öğesine tıklayın.

Kullanmak istediğiniz yazıcı modelini seçmek için [Yazıcı Adı] onay kutusunu seçin.

Yazıcı adı ['Yazıcı Adı' için ayarları değiştir] kutusunda değiştirilebilir.

Yazıcı ayarlarını görüntülemek için yazıcı adını çift tıklatın.

[Yorum], [Sürücü], ve [Port] içinde gösterilen ayrıntılar işletim sistemi, yazıcı modeli ve porta bağlı olarak değişmektedir.

[Port] ve daha sonra [Ekle] öğesine tıklayın .

[Ağ Yazıcısı] öğesine tıklayın ve ardından [OK] öğesine tıklayın.

Ağ ağacındaki NetWare dosya sunucusu adını çift tıklatın.

Oluşturulan kuyruk görüntülenir.

Yazdırma kuyruğunu seçin ve ardından [OK] öğesine tıklayın.

Seçilen yazıcının portunun [Port] seçeneğinde gösterildiğini kontrol edin.

[Devam] öğesine tıklayın.

Yazıcı sürücüsü kurulumu başlar.

[Program Seçiniz] iletişim kutusundaki [Bitir] öğesine tıklayın.

Kurulum tamamlandıktan sonra, bilgisayarın şimdi veya daha sonra yeniden başlatılması seçeneklerinden birini seçin ve ardından [Bitir] öğesine tıklayın.

Kurulumu tamamlamak için bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, [Yazıcılar ve Fakslar] penceresinden yazıcı özelliklerini açın.

Windows 2000 ya da Windows Server 2003 R2 altında, [Yazıcılar] penceresini ve ardından yazıcı özelliklerini açın.

[NetWare ayarları] sekmesine tıklayın.

Windows Vista veya Windows Server 2003 R2 altında, [Yazıcı Ayarları] sekmesinde [Form Besleme] ve [Banner etkinleştir] işaret kutusunu silin.

Bu onay kutularını, yazıcı sürücüsü tarafından otomatik olarak seçildikleri için seçmeyin. Onay kutularını seçerseniz, yazıcı doğru bir şekilde yazdırmayabilir.

Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için [OK] seçeneğine tıklayın.

- Seçili yazılımın kurulumunu durdurmak için, kurulum tamamlanmadan önce [İptal] öğesine tıklayın.

- Protokol varsayılan olarak etkisiz şeklinde tanımlanır. SmartDeviceMonitor veya Telnet kullanarak bunu etkin kılın.

İlgili konular

Form Besleme
Banner Sayfası
Yazıcının Sıfırlanmasının Ardından Yazdırma