KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Harmanla

Makine kopyaları sırasıyla setler halinde toplar.

- Döndürerek Harmanla işlevini kullanmak için, aynı boyut ve türde fakat yönü farklı kağıtla yüklü () iki kağıt kaseti gereklidir.

- Bypass tepsisini Döndürerek Harmanlama işleviyle kullanamazsınız.

Harmanla/Ayırarak Harmanla

Kopyalar sırasıyla setler halinde toplanır.

Ayırarak Harmanlamayı kullanmak için isteğe bağlı bir Ayırarak harmanlama tepsisi gereklidir. Bir setin veya işin kopyaları gönderildiğinde her bir seti veya işi bir diğerinden ayırabilmek için bir sonraki kopya kaydırılır.

Döndürerek harmanla

Her bir diğer kopya 90 derece döndürülür () ve kopya tepsisine ulaştırılır.

[Bitiriliyor] öğesine basın.

[Harmanla] veya [Dönd.Harman.] öğesini seçin.

Bir sonlandırıcı kurulu olmadığında:

Sonlandırıcı SR790 kurulduğunda: (Tip 1 ve 2)

Sonlandırıcı SR3010 kurulduğunda: (Tip 1 ve 2)

Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000 kurulduğunda: (Tip 1 ve 2)

Sonlandırıcı SR790 kurulduğunda: (Tip 3 ve 4)

Sonlandırıcı SR3030 kurulduğunda: (Tip 3 ve 4)

Kitapçık Sonlandırıcısı SR3020 kurulduğunda: (Tip 3 ve 4)

[OK] öğesine basın.

Rakam tuşlarını kullanarak kopya seti sayısını girin.

Orijinalleri yerleştirin.

Sonlandırmanın türünü onaylamak için, [Örnek Kopya] tuşuna basın.

[Başlat] tuşuna basın.

- Şaryo camı üzerine bir orijinal yerleştirirken, kopyalanacak ilk sayfayla başlayın. Orijinalleri ADF'ye yerleştirirken, ilk sayfa üstte olacak şekilde ayarlayın.

- Orijinalleri şaryo camı veya Toplu modunu kullanarak ADF üzerine yerleştirirken, tüm orijinaller tarandıktan sonra [] tuşuna basın.

- Kullanıcı Araçları bölümünde Giriş/Çıkış altında Harmanla için ayarları değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Giriş/Çıkış".

- Ayırarak Harmanla ile kullanılabilecek kağıt boyutları ve yönleri şöyledir:

  - Ayırma Tepsisi (Tip 1 ve 2)

    A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 11 × 17, Legal (81/2 × 14), 81/2 × 13, Letter (81/2 × 11), 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 101/2, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14

  - Ayırma Tepsisi (Tip 3 ve 4)

    A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 11 × 17, Legal (81/2 × 14), Letter (81/2 × 11), 81/4 × 14, 8 × 101/2, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 12 × 18, 11 × 14

- Döndürerek Harmanla işlevinde kullanılabilecek kağıt boyutları ve yönleri şunlardır:

  - Tip 1 ve 2

    A4, B5 JIS, A5, 81/2 × 11

  - Tip 3 ve 4

    A4, B5 JIS, 81/2 × 11

- Kasete yerleştirilebilecek kopya sayısı şöyledir. Kopya sayısı kapasiteyi aşarsa, kopyaları kasetten çıkartın. (kağıt ağırlığı: 80 g/m2, 20 lb.)

  - Dahili tepsi 1

    A4, 81/2 × 11 veya daha küçük: 500 sayfa (isteğe bağlı köprü ünitesi kurulu olduğunda 250 sayfa.)

    B4 JIS, 81/2 × 14 veya daha büyük: 250 sayfa (isteğe bağlı köprü ünitesi kurulu olduğunda 125 sayfa.)

  - Dahili tepsi 2

    125 sayfa

  - Ayırma Tepsisi

    A4, 81/2 × 11 veya daha küçük: 250 sayfa

    B4 JIS, 81/2 × 14 veya daha büyük: 125 sayfa

- Çıkış tepsisinin alabileceği kopya sayfası sayısı hakkında ayrıntılar için bkz., "Sonlandırıcı Kullanırken Kağıt Gereksinimleri".

- Giriş / Çıkış

- Sonlandırıcı Kullanırken Kağıt Gereksinimleri

İlgili konular

Örnek Kopya
Set sayısını değiştirmek