KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# WINS SunucununYapılandırılması

Bu bölüm, WINS sunucu yapılandırmasını açıklamaktadır.

Güç açıldığında, yazıcı NetBIOS adını bir WINS sunucu ile kaydedecek şekilde yapılandırılabilir. Bu durum, yazıcı NetBIOS adının bir DHCP ortamında bile SmartDeviceMonitor for Admin öğesinden belirlenmesini sağlar.

- WINS sunucusu, Windows 2000 Servers WINS Manager ile desteklenir.

- WINS sunucu ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. Windows Yardım.

- WINS sunucusundan bir yanıt yok ise, NetBIOS adı yayın tarafından kaydedilir.

- NetBIOS adı, en fazla 13 alfanümerik karakter kullanılarak girilebilir.

İlgili konular

Web Image Monitor Kullanımı
telnet Kullanımı