| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Faks Dokümanlarını Bilgisayardan Gönderme

Bir Windows uygulaması ile oluşturulmuş bir dokümanı makineye bağlı bir bilgisayardan başka bir faks makinesine gönderebilirsiniz.

Bilgisayarları paralel bağlantı noktası, LAN, Kablosuz LAN veya USB 2.0 aracılığıyla makineye bağlayın.

- Faks göndermek için, Windows uygulamasından [Yazdır...] seçeneğini belirleyin, ardından yazıcı olarak LAN-Faksı seçip bir hedef belirtin. LAN-Faks bilgisayarınızdan başka hedeflere kağıtsız faks gönderilmesini sağlar.

- LAN-Faks Driver bu makinenin, faks göndermenin yanı sıra, bilgisayarda düzelti için hazırlanmış dokümanları yazdırmak üzere kullanılmasını sağlar.

- LAN-Faks Driverı kullanmak için bu makineyi bilgisayarlara bağlayın ve gerekli ağ ayarlarını yapıp LAN-Faks Driverı ve ilgili araçları bilgisayarınıza yükleyin.

- Makine LAN-Faks olarak kullanılırken oluşan hatalar bilgisayarda görüntülenmez. Hataları Web Image Monitor kullanarak kontrol edin. Web Image Monitor'ün yardım kısmına bakın.

- Bu makineyle aynı ağ ortamında çalışan bir Web Image Monitor kullanmanız önerilir. Aksi takdirde Web tarayıcısı açılmayabilir ve hata oluşabilir.

- Bu işlev hem IPv4 hem de IPv6 adreslerini desteklemektedir.

İlgili konular

Kullanmadan Önce
Yazılımı Kullanma
Tek Uygulamaları Yükleme
LAN-Fax Driver Özelliklerini Ayarlama
Temel İletim
Seçenekleri Belirleme
LAN-Faks Driver kullanarak iletimi kontrol etme
İletim Sonuçlarını E-posta ile Onaylama
LAN-Faks Sonuç Raporu
Yazdırma ve Kaydetme
Adres Defterini Düzenleme
Faks Kapak Sayfalarını Düzenleme
SmartDeviceMonitor for Admin kullanarak faks işlevlerini yönetme
LAN-Faks Hedef Listesi olarak Makinenin Adres Defterini Kullanma
LAN-Faks İşlem Mesajları