| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Kontrol Panelini Kullanarak Özel Boyutlu Kağıt Ayarlamak

Bypass tepsisine özel boyutlu kağıt yerleştirirken kontrol panelini kullanarak makineyi ayarlamak için aşağıdaki prosedürü izleyin.

- [Yazıcı Özelllikleri]'nin [Sistem] bölümünden [Bypass Tepsisi Ayarı Önceliği]'nden [Sürücü / Komut]'u seçerseniz, aşağıdaki prosedürler gerekli değildir (bkz. "Yazıcı Özellikleri"). Bu durumda, kağıt boyutunu yazıcı sürücüsünü kullanarak ayarlayın.

- [Yazıcı Özellikleri]'nin [Sistem] bölümünde [Bypass Tepsisi Ayar Önceliği]'nden [Makine Ayarları]'nı seçerseniz (bkz. "Yazıcı Özellikleri"), kontrol paneli kullanılarak yapılan ayarların yazıcı sürücüsü ayarlarına karşı önceliği vardır.

- Yazıcı sürücüsü kullanılmazsa, [Yazıcı Özellikleri] kısmındaki [Sistem]'de bulunan [Bypass Tepsisi Ayarı Önceliği ]'nden [Makine Ayarları]'nı seçin (bkz." Yazıcı Özellikleri"). Kontrol paneli ile kağıt boyutunu ayarlayın.

1. Kontrol panelinde [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

2. [Sistem Ayarları]'na basın.

3. [Kaset Kağıt Ayarları] sekmesine basın.

4. [Yazıcı Bypass Kağıt Boyutu] tuşuna basın.

5. [Özel Boyut] öğesine basın.

   Daha önceden özel bir boyut tanımlanmışsa, [Boyut Değiştir] öğesine basın.

6. [Dikey] öğesine basın, rakam tuşlarını kullanarak kağıdın dikey boyutunu girin ve daha sonra [] tuşuna basın.

7. [Yatay] öğesine basın, rakam tuşlarını kullanarak kağıdın yatay boyutunu girin ve daha sonra [] tuşuna basın.

8. [OK] tuşuna basın.

   Girilen kağıt boyutları görüntülenir.

9. [OK] tuşuna basın.

10. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

    Başlangıç ekranı görüntülenir.

- Kalın kağıt, ince kağıt veya OHP asetatları yüklerken, kağıt boyutu ve kağıt tipini belirtin.

- [Oto. Algıla], [Yazıcı Bypass Kağıt Boyutu] için varsayılan ayardır.

- Yazıcı sürücülerinin ayarlanmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. yazıcı sürücüsü Yardımı.

- Yazıcı Özellikleri