| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# sntp

Yazıcı saati, Simple Network Time Protocol (SNTP) kullanılarak NTP sunucusu ile senkronize edilebilir. SNTP ayarlarını değiştirmek için "sntp" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

`msh> sntp`

NTP IPv4 sunucu adresi yapılandırması

NTP sunucusunun IPv4 adresini belirleyebilirsiniz.

`msh> sntp server “IPv4_address”`

NTP ana makine adı yapılandırması

NTP sunucusunun ana makine adını belirleyebilirsiniz.

`msh> sntp server “hostname”`

NTP sunucusu yapılandırmasının silinmesi

`msh> sntp server clear`

Aralık yapılandırması

`msh> sntp interval “polling_time”`

- Yazıcının operatör tarafından belirlenen NTP sunucusuyla hangi aralıkta senkronizasyon gerçekleştireceğini belirleyebilirsiniz. Varsayılan süre 60 dakikadır.

- Aralık 0'dan, 15 ile 10080 dakika arasında bir süre şeklinde girilebilir.

- 0 olarak belirlerseniz, yazıcı NTP sunucusuyla yalnızca yazıcıyı açtığınızda senkronizasyon işlemini gerçekleştirir. Bunun ardından, yazıcı NTP sunucusuyla senkronizasyon işlemi gerçekleştirmez.

Saat dilimi yapılandırması

`msh> sntp timezone “±hour_time”`

- Yazıcı saati ve NTP sunucu saati arasındaki saat farkını belirleyebilirsiniz. Değerler -12:00 ve +13:00 arasındadır.

- ntp sunucusu için yalnızca adres veya ana makine adı seçebilirsiniz.