| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# T.37 Tam Mod

Bu makine T.37 tam mod uyumludur. T.37 tam mod, İnternet Faksı iletimi için uluslararası bir standarttır. (ITU-T Tavsiyesi, RFC2532)

T.37 tam mod uyumlu makineler arasında İnternet Faksı iletişimi gerçekleştiğinde alan taraf gönderilen e-postanın ekinde yer alan alım bildirisi talebine karşılık bir dönüş alındısı gönderir. Bu dönüş alındısı, alıcının alım kapasitesi bilgilerini (sıkıştırma tipi, kağıt boyutu ve çözünülürlük) içerir. Alıcı Adres defterinde tam mod hedefi olarak programlandığında gönderici tarafı otomatik olarak alınan bilgileri Adres Defterine kaydeder. Bu da o alıcıya gönderilen daha sonraki İnternet Faksı dokümanlarını bu bilgilere göre göndermenize olanak tanır.

Alındı Raporu gönderimi

E-posta alındığında gönderen alım bildirimi talep ederse, alıcı alan makinenin özelliklerini (sıkıştırma tipi, kağıt boyutu ve çözünürlük) içeren bir alındı raporu gönderir.

Alınan Alım Onayı İçeriğini Kaydetme

Gönderici, alıcının alım kapasitesini içeren dönüş alındısını aldığında gönderilen son alıcı adresinin Adres Defterinde programlı olduğunu kontrol eder. Bu, tam mod hedefi olarak programlanmışsa gönderici otomatik olarak alıcının alım kapasitesini kaydeder. Kayıtlı alım kapasitesi, gönderici her yeni alım kapasitesi bilgisi aldığında güncellenir. Gönderici, bu bilgilere dayanarak dokümanları gönderebilir.

Alıcı basit mod makinesi olarak programlanmış ya da Adres Defterinde programlanmamışsa, alıcının alım kapasitesi kaydedilemez.

Alıcının alım kapasitesini biliyorsanız, bunu manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Alım Bildirimi Talep Etme

Alıcının makinesi T.37 tam modu destekliyorsa ve Adres Defterinde tam mod makine olarak programlanmışsa, makine alıcıdan alım bildirimi talep eder. Bu durumda makine alıcının alım kapasitesini içeren dönüş alındısını (gönderilen) alacaktır.

- Bu makineden alım bildirisi talep etme hakkında ayrıntılar için bkz. "Alım Bildirimi Talep Etme".

- Alıcının alım kapasitesi bilgisini manuel olarak programlamak için Web Image Monitor'ü kullanın. Alıcının bilgilerini programlama hakkında ayrıntılar için bkz. "Web Tarayıcısından Hedef Bilgilerini Programlama".

- İnternet Faksı iletimini kullanırsanız dokümanları tek seferde çok sayıda hedefe gönderebilirsiniz. Ancak tam mod hedefleri belirlerseniz her hedefin farklı alım kapasitesi olacağından iletim, tanımlanan iletim sıralamasına göre teker teker yapılır.

- Alım Bildirimi Talep Etme

- Web Tarayıcısından Hedef Bilgilerini Programlama