KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# [Sistem Ayarları] üzerinde ağ ayarlarını yapılandırma

Ortamınıza ve makineyi nasıl kullanacağınıza göre, [Sistem Ayarları] içindeki ağ ayarlarını yapılandırın.

Aşağıdaki prosedür, bu makinenin Ethernet kablosu kullanılarak bir IPv4 ağına bağlanmasını açıklamaktadır.

Yapılandırmanız gereken ayarların işletim ortamınıza bağlı olarak değişeceğini dikkate alınız. Ağ ayarları ve yapılandırma prosedürlerine ilişkin ayrıntılar için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

[Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın ve ardından [Sistem Ayarları] tuşuna basın.

Sistem Ayarları ekranı görüntülenir.

[Arayüz Ayarları] sekmesine basın.

Makinenin IPv4 adresini belirlemek için, [Makine IPv4 Adresi] seçeneğine basın.

Bu makinenin statik IPv4 adresini belirlemek için, [Belirle] işlevine basın ve IPv4 adresini ve alt ağ maskesini girin.

DHCP sunucusundan otomatik olarak IPv4 adresi almak için, [Otomatik Al(DHCP)] tuşuna basın.

[IPv4 Ağ Geçit Adresi] işlevine basın ve ardından IPv4 ağ geçidi adresini girin.

[Etkin Protokol] işlevine basın ve ardından, [IPv4] işlevini aktif hale getirin.

Paylaşımlı klasörlere dosya göndermek üzere, [SMB] işlevini aktif hale getirin.

NetWare Klasörlere dosya göndermek için, [NetWare] işlevini aktif hale getirin.

- Genişletilmiş bir kablosuz LAN paneli (tercihe bağlı) kuruluysa, [Arayüz Ayarları] sekmesinde [LAN Türü] tuşuna basın ve ardından [Ethernet] tuşuna bastıktan sonra ağ ayarlarını yapılandırın.